{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":216,"n_cols":8,"rows_kept":216,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[3,1,3,3]]}
["附件"]
["安徽省首台套重大技术装备推广应用指导目录（2024版）"]
["序号","研制企业名称","所在市/\n区（县）","重大技术装备名称","装备主要功能描述","主要代表性参数","应用领域和\n应用场景","企业负责人\n及联系方式"]
[null,"首台套重大技术装备212项"]
[1,"合肥通用机械研究院有限公司","合肥市\n蜀山区","TY-3D230型舰船用耐腐蚀排盐泵","该设备是舰船轴系海水蒸发装置重要设备，能排出高浓盐水，具备高可靠、长寿命、低振动、低噪声等优点，打破国外垄断，实现国产替代，并已通过中国船舶集团719所鉴定。","1.额定流量4.0t/h，输送45g/L的浓缩海水，机组功率7.5kW；\n2.泵的噪声优于现役进口泵14dB(A)、振动(机脚加速度)优于现役进口泵8dB。","应用于海洋工程领域。","任启乐13865917680"]
[2,"四创电子股份有限公司","合肥市\n高新区","面向灾害救援场景的应急通信系统","该系统具备卫星应急通信方式，保障偏远地区通信。窄带集群通信，公网断链时仍能指挥调度。机动指挥通信可作应急中心，灵活应对突发。产品设计首创领先，2023年获国际CMF设计奖。","1.采用宽窄、动静和固移结合模式构建韧性应急通信网，实现了从各级中心到一线单兵的通信联动；\n2.采用BIM+数字孪生技术，实现了对车载设备的互动式监测与管控功能；\n3.采用嵌入式技术，实现对车门和升降设备的状态监测与行车前自检及声光告警功能。","应用于灾害应急救援。","马云翔18656556112"]
[3,"安徽普氏生态环境有限公司","合肥市\n高新区","磁微滤膜法脱氮除磷设备 MBio-12000","该设备采用两段工艺，通过生化和物化净化水质，结合智能加药，能降占地面积、提效率，具处理效率高、水质稳、占地少等优势。","1.单套处理能力为：500m3/d-20000m3/d；\n2.固体悬浮物、氨氮去除率超过90%，可达地表准Ⅲ类水质标准。","应用于水生态治理、市政污水提标改造等领域。","彭丹丹 15855120971"]
[4,"中科合肥煤气化技术有限公司","合肥市安巢经开区","66000Nm³/h 循环流化床粉煤气化炉","该设备可充分利用我国储量巨大的低阶粉煤为原料生产合成气，不受煤质成浆性和挂渣性的约束，对煤质的热稳定性要求比较宽泛；本设备制备的合成气亦可作为合成氨、甲醇、氢气、烯烃等煤化工领域原料气。","1.气化压力正压，表压低于1atm；\n2.循环倍率40~60；\n3.单次碳转化率85%~90%以上；\n4.配套残碳燃烧或气化，综合碳转化率可达98%~99%以上；\n5.空气气化的煤气热值≥1250~1350kcal/Nm³。","应用于建材、陶瓷、钢铁、食品、纺织等行业。","施善田\n13731996834"]
[5,"合肥新沪屏蔽泵有限公司","合肥市\n高新区","高温高压多级型屏蔽电泵","该设备用于民用核电站堆芯构件进行350℃、20MPa高温高压离子水循环试验。根据额定工况点，保证高水力效率冷却，并通过泵和电机的高效设计，使得整泵的效率大大提升，远超同类产品，在节能减排方面优势明显。","1.额定流量(m3/h): 65 m3/h；\n2.额定扬程（m）: 280 m；\n3.额定功率：120kW；\n4.介质温度：25~350 ℃；\n5.防护等级：IP67。","应用于设备制造厂家的试验系统、高温高压化工场所。","梁卫东15855154130"]
[6,"合肥东昇机械科技有限公司","合肥市\n经开区","复合导电铝镀膜生产线","该设备可在原膜上用化学气相沉积的方法形成氧化层，使气态铝和氧气反应生成金属化合物，形成辅助层;用光电测量头，闭环控制调整每个氧化反应区蒸发量;同时上位机采用研华一体式工控机，配置西门子WinCC 组态软件实现人机交互。","1.卷膜速度600m/min(在5mn的情况下)最大可生产长度>15000m(最大直径800mm)；\n2.基材厚度8~14um；\n3.镀膜有效宽度范围Max.1250mm。","应用于新能源汽车、动力电池、复合导电铝镀膜等产业。","田静宇18656010601"]
[7,"安徽华创鸿度光电科技有限公司","合肥市\n庐阳区","200W-100mJ超高能量皮秒固体激光器","该设备运用100mJ超高能量超快激光器技术、高抗损伤工业级镀膜和光学设计技术、高功率超快高光束质量控制技术，具有高功率、超大能量，实现更高增益输出，打破欧美技术壁垒，解决相干的高功率技术瓶颈，实现百瓦以上的高功率超快核心光源国产化。","1.输出能量：≥100mJ；\n2.中心波长：1064nm；\n3.脉冲宽度：≤50ps；\n4.重复频率：2kHz；\n5.平均功率：≥200W。","应用于科研、军工、医疗、工业等领域。","王成龙18356530037"]
[8,"同正环保集团有限公司","合肥市\n肥东县","燃煤锅炉尾气超低排放协同脱硫废水零排放设备YGYM-7","该设备主要用于本省内的机电装备制造、增材制造和离心泵等高端装备制造行业,通过除去尾气中的SO₂、NOx和一些重金属元素等污染物及废水中的Ca2+、Mg2+等结垢金属离子、氟原子和重金属离子等污染物，并对脱硫产物进行无害化处理。","1.NOx含量≤40mg/Nm3，SO2排放浓度≤15mg/Nm3，烟尘排放浓度≤4.5mg/Nm3，同时满足脱硫废水零排放；\n2.脱硫效率高达99.9%以上。","应用于煤电、冶金、建材和有色金属等行业烟气净化。","鲁家美15855105235"]
[9,"合肥哈工龙延智能装备有限公司","合肥市\n经开区","双通道药品追溯装箱码垛生产线","该设备突破工艺限制，启用双通道模式，针对口服固体制剂，打造从内包到码垛的自动化控制系统，涵盖智能包装、扫码、装箱等复杂流程，实现高速生产线自动化追溯。","1.双通道追溯系统可实现多品种多规格口服固体制剂包装高速生产；\n2.建成覆盖全包装车间的工业物联网络，且设备数字化率达80%以上；\n3.实现口服固体制剂产品生产过程的柔性排程调度；\n4.生产周期缩短30%以上，良品率达95%以上。","应用于制药行业。","俞燕\n18856068188"]
[10,"安徽巡鹰动力能源科技有限公司","合肥市\n新站区","XYYD-3000移动式电池破碎回收一体机","该设备是废旧动力电池破碎回收专用装备，用于废旧动力电池外壳、隔膜及电极材料破碎预处理回收，具有可移动、安全带电破碎、废旧电池回收处理时效快、无污染等特点。","1.装备整体噪音≤85 dB（A）；\n2.回收率：铝壳≥98%；隔膜≥98%；正极材料≥99%；负极材料≥99%；\n3.能源消耗：耗电量≤50kWh/t；耗水量≤0.05m3/t；\n4.废旧锂电池破碎处理能力≥1t/h。","应用于废旧锂电池再生回收、锂电池拆解破碎预处理。","董芹芹18655160166"]
[11,"安徽伊普诺康生物技术股份有限公司","合肥市\n包河区","全自动尿液生化分析仪（Urine M-400、Urine M-600、Urine M-800）","该设备采用原始上机、全自动无人稀释、后分光光栅方法，与配套的检测试剂盒共同使用，用于人体尿液样本中被分析物的定量检测，能快速、准确地分析尿液中的蛋白质、葡萄糖、酮体、胆红素、尿红细胞等成分，为临床诊断提供重要依据。","1.封闭平台、专机专用；\n2.90个试剂位、120-160个样本位和90-160个永久反应盘；\n3.每小时检测速度400/600/80。","应用于医院检验科、卫生服务中心、科研机构等。","廖爱平18019909980"]
[12,"安徽亘鼎智能科技有限公司","合肥市\n肥西县","输电线路角钢塔智慧加工成套装备","该设备实现了输电铁塔全构件的全数字化生产，包括自动送料、入库、智能解垛、自动加工、自动切角、自动打标、自动周转、智能检验、自动码垛等环节。全面改变现有的作业模式，极大提高了作业效率，提高产品质量稳定性，是全球首套输电线路角钢塔智慧加工成套装备。","1.简化（集成）工序、实现无人化作业；\n2.物体识别准确性达到100%；\n3.提升输电线路角钢加工效率120%-150%；\n4.提升板材构件加工效率210%-260%。","应用于国家电力铁塔行业。","张韬\n18655172219"]
[13,"安徽铭志化工设备工程有限公司","合肥市\n长丰县","高效节能MZDP-10t/h洗衣粉生产线","该设备符合国际出口标准，效率为10t/h，采用多重控制方式集合控制，可自动控制称量、配料，也可只输入配方全自动生产是主流洗衣粉生产线的10倍以上，可使得基粉BD达到300--500g/cm³。提高能量利用率，循环利用了尾气所带的余热，降低能耗。","1.基粉产量：10-12T/H；\n2.基粉BD：300--500g/cm3；\n3.生产线电耗电耗：装机功率600-700kw，30-50KWH/吨；\n4.基粉生产线蒸汽消耗量：200-300kg/吨基粉，2-3t/h，压力0.4-0.6MPa","应用于生产洗衣粉环保节能要求较高的环节。","张隽\n18505516468"]
[14,"合肥信达膜科技有限公司","合肥市\n庐阳区","XD-NSNF-8040*400全自动连续耐酸纳滤膜系统","该系统将玉米淀粉发酵液分离纯化，彻底去除蛋白和大分子的色素，使滤液澄清，减轻后续工艺的负担，提高生产效率，从而提高后续工艺的收率，并提升产品的质量，提取出来的L-乳酸产品品质更纯正。","1.进料技术指标：处理量乳酸含量40-45%（其余只要是水），流量32m3/h；进料色度<150APHA；残糖含量≤0.8%；\n2.出料技术指标：收率≥90%；出料色度≤20APHA；残糖截留率≥90%。","应用于食品、医药行业中乳酸的分离提取脱色。","李爱珍\n13856044791"]
[15,"淮北市中芬矿山机器有限责任公司","淮北市\n杜集区","NXZ-40复合高性能浓缩搅拌一体机","该设备运用在线数字传感器与计算机模块程序控制，实现浓缩环节智能检测、运算等功能，可远程可视化操作、故障预警，中国重型机械工业协会证实其填补国内空白。","1.深度7346mm，直径40028mm；\n2.提耙行程450mm；\n3.漆膜厚度108um；\n4.沉淀面积3185m²；\n5.噪声76db。","应用于矿山、冶金、化工、环保等行业的固液分离。","纵兆纯\n13905617840"]
[16,"安徽省矿业机电装备有限责任公司","淮北市\n杜集区","永磁变频滚筒直驱带式输送机","该设备可实现启动、运行、检测、保护及调速。物料由喂料端喂入，落于转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动，运送到卸料端卸出。设备实现综采工作面落煤、装煤、支护、破碎及运煤机械化，满足综采高产高效工作面生产要求。","1.输送机的远程及就地控制；\n2.胶带自动校正；\n3.避免胶带打滑。","应用于煤矿及其他采矿企业。","王晨旭18009610998"]
[17,"安徽丰原化工装备有限公司","蚌埠市\n禹会区","高分子量聚乳酸可控化制备系统","该设备采用“垂直列管式降膜结晶器+静态结晶器”组合系统，对丙交酯进行结晶提纯，明显提升了精丙交酯的质量和收率，实现了丙交酯光学纯度可调，满足了多种PLA树脂的使用需求。该产品获得2022年安徽省科技进步一等奖。","1.粗丙交酯光学纯度>94%；\n2.聚乳酸消耗乳酸≤1.5吨/吨；\n3.聚乳酸分子量分布系数维持在1.6±0.2水平；\n4.聚乳酸产品可达10-15万、15-20万、20万以上重均分子量。","应用于聚乳酸项目建设。","葛岚\n18055207920"]
[18,"安徽普源分离机械制造有限公司","蚌埠市\n高新区","LWMF8344卧式螺旋卸料沉降离心机","该设备分离因数大，处理量大，能够在恒速条件下同时完成进料、分离、卸料等操作的离心分离设备。产品具有节能降耗、精度高、反应灵敏、性能稳定、维保便捷性高等特点。","1.转鼓直径830mm；\n2.转鼓长度3720mm；\n3.转鼓转速Max.2250rpm；\n4.分离因数2400；\n5.振动烈度（负载）≤5mm/s。","应用于生物发酵生产过程中发酵液的分离提取工序。","沈云旌15675528979"]
[19,"安徽柳工起重机有限公司","蚌埠市\n高新区","TC800C6L汽车起重机","该设备工作高效稳定，能应对重物吊装，操控精准灵活提升作业效率，配备多种安全防护，还采用模块化设计，便于维护保养，既保人员安全又降运营成本。","1.主臂全伸臂长60米。支腿横向跨距8米；\n2.最大行驶速度85km/h；\n3.最大爬坡可达46%；\n4.回转最低稳定速度0.1°/s；\n5.卷扬最低稳定速度1.5m/min。","应用于市政建设、工矿企业、仓库码头等起重安装作业。","王陈陈15665523133"]
[20,"安徽云龙粮机有限公司","阜阳市\n界首市","粮食进出仓高效环保系统装备","该设备集成自动扦样、精细化筛选等装备，解决粮食收储运杂物、扬尘难题，能自动筛除杂物，避免污染，既提升物料质量，又实现环保，让粮食处理更高效。","1.清粮产能达到150t/h；\n2.含杂率低于0.4%；\n3.破损率低于≤0.3%；\n4.进仓产能达 150t/h，出仓产能 80t/h；\n5.环境粉尘浓度低于 9mg/m³。","应用于全国各地方储备粮库绿色仓储升级改造建设项目。","张强\n15655280059"]
[21,"特码斯派克工业技术(安徽)有限公司","淮南市\n谢家集区","TYJT-15立井应急救援系统","该设备可在矿山副立井提升机故障时，采用备用提升系统夹持钢丝绳实现辅助提升，迅速将被困人员运至地面，还实时检测罐笼内环境状态，分析判断质量，生成环险预警或安全信号，保障人员安全。","1.提升钢丝绳1根；\n2.夹紧力调整范围：20-120KN；\n3.额定提升速度：1m/s；\n4.与钢丝绳摩擦系数：≥0.35。","应用于矿山停电或电机故障等情况下快速解救被困人员。","盖妍琪18605541007"]
[22,"安徽格锐鑫智能装备有限公司","淮南市 \n经开区","DQ80/0.5气动单轨吊车","该设备配备气动驱动装置，将货物悬吊在承载小车上，设备可沿巷道内140E型或其改型悬轨进行沿巷道负重运送材料、设备配件。设备的驱动由两个驱动马达实现，停止供给高压空气时驱动马达随即停止。","1.额定气压下系统牵引力为80KN；\n2.可在100mm内实现制动。","应用于煤矿井下巷道中材料、配件的运输。","王岩\n13625548233"]
[23,"安徽沛愉包装科技有限公司","滁州市\n苏滁高新区","湿粮车间高速全自动包装设备","该设备主要包括空罐系统、灌装系统、装卸笼系统、包装系统、输送系统机器人码垛系统、装盘系统等。通过自动化控制系统实现自动调节控制，结构新颖、安全性能高，运行平稳无阻滞，噪音低，整体美观性强。","1.整机速度：2-3层/分钟；\n2.可卸最大高度：2200mm；\n3.处理速度：160袋/分钟；\n4.最高堆叠高度：1750mm。","应用于食品生产包装领域。","时昌红\n13965991589"]
[24,"安徽省留香特种船舶有限责任公司","滁州市\n明光市","绿色高效回转式泥砂输运转驳装备","该设备实现任意角度的船舱、船对船、船对陆地等近、远程淤泥转泊，解决清淤船主体淤积问题；实现喷出管不漏水不泄压的水平及俯仰调节；实现低能耗近程和高速远程转泊；解决超负荷工况时喷出管相对泵体难以转动问题。","1.流量≥220 m3/h；\n2.淤泥体积浓度≥10%；\n3.转泊距离≥100 m；\n4.俯仰角度调节范围≥90°，水平角度调节范围=360°；\n5.故障预警成功率≥90%。","应用于清淤疏浚工程领域。","钱文武\n0550-2276689"]
[25,"安徽明天氢能科技股份有限公司","六安市\n金安区","MTSYS81 燃料电池发动机","该设备由电堆和系统核心部件集成，以氢燃料电池系统作为动力源，通过电解水逆反应将电化学能转化为电能，并且在整个过程中只产生水。性能优越，集成度高、耐久性好、环境适应性强、无污染，实车运行平均氢耗仅2.5kg/百公里。","1.额定功率81.96kW；\n2.最大效率58.37%；\n3.发动机冷机状态起动时间9.90s，\n4.-30℃超低温破冰冷启动352.02秒；\n5.系统寿命超过15000h。","应用于交通运输车辆、工业车辆、储能设备、船舶等领域。","祝元\n15905519147"]
[26,"安徽华菱汽车有限公司","马鞍山市\n经开区","HN4250H22C8BEVY型换电式纯电动半挂牵引车","该设备采用电力驱动，具有零排放、低噪音、平稳运行等优点。该车型具有强大的牵引力和加速度，确保稳定高效的运输。同时，该车型注重舒适驾驶和安全可靠，降低驾驶疲劳，并配备多种安全装置，确保行车安全。","1.整车寿命≥100万公里；\n2.整车最高车速≤89公里/小时；\n3.整车满载续航里程350公里；\n4.40公里/小时等速电耗≤118千瓦时/100公里；\n5.双枪充电时间≤1.5小时。","应用于矿山、港口、砂石、渣土等场景下的运输。","谢瑞    18505550768"]
[27,"马鞍山南实科技有限公司","马鞍山市\n经开区","锂电池产线仓储及物流智能系统设备","该设备主要是基于以立体仓库系统为中心，根据核心计算机控制系统，采取自动分拣、自动运输、自动检测，与锂电池生产的烘烤、化成、分容、检测等工艺相结合，以及三元电池拘束托盘拆解机新研发设备，兼容53Ah电芯产线混线，构造出完整的自动化物流系统。","1.设计效率：90PPM；\n2.扫码良率：100%；\n3.一次扫码通过率≥99.99%；\n4.拔钉机拔钉良率：100%；\n5.一次拔钉通过率：99.9%。","应用于仓储物流领域。","缪莹赟    13661758632"]
[28,"宝武集团马钢轨交材料科技有限公司","马鞍山\n市经开区","踏面制动城轨车辆用绿色环保车轮","该设备减少城轨车辆服役过程中的振动，降低服役过程中的噪声，延长城轨车辆各组件的使用寿命，从而降低全生命周期内的碳排放。","1.应用于时速80公里的B型地铁车辆；\n2.列车客室噪声降低6.6~9.4分贝；\n3.噪声能量降低78.1%~88.5%。","应用于城市轨道车辆领域。","刘智    18155563056"]
[29,"芜湖麦可威电磁科技有限公司","芜湖市\n经开区","紧凑型准单能伽马源高压脉冲调制器","该设备是清华大学世界首台能量达MeV量级的紧凑型准单能伽马源的核心部件。可将市电转换为峰值数十到数百千伏以上、脉宽微秒量级的脉冲高压，从而驱动速调管等负载输出高功率微波。产品已通过安徽省电子产品监督检验所检测。2022年产品设计方案通过清华大学组织的评审。","1.为系统注入脉冲能量≥580MW；\n2.峰值脉冲高压463.4kV；\n3.峰值脉冲电流382.1A；\n4.最高脉间稳定度30ppm。","应用于大科学装置及电磁脉冲武器、微波武器等国防装置。","王敏\n15655325886"]
[30,"芜湖造船厂有限公司","芜湖市\n三山区","80M/3900载重吨自卸船","该船只采用单机单浆混合动力推进，配备一台LNG纯气体燃料主机，通过齿轮箱、轴系、可调桨驱动，电站配备一台轴带发电机、一台轻柴油发电机和一应发，配有动力蓄电池，节油环保，真正意见上实现全船永不断电，是全球先进混合动力系统。","1.结构吃水：5.8米；\n2.载重吨位：海水比重1.025t/m3时载重量为3922吨；\n3.航速：本船设计在75%MCR，清洁船底，航速是11.7节；在100%MCR，航速是12.24；\n4.续航力：在设计吃水5.725米，主机持续服务功率75%MCR情况下，续航力是5500海里；\n5.LNG消耗：在设计吃水，主机持续输出功率在75%MCR状态下，LNG消耗量是4.13吨/24小时。","应用于码头、船运货物装载。","叶康\n18055309099"]
[31,"芜湖良仕机械科技有限公司","芜湖市\n繁昌区","集中溶解保温炉","该设备是根据铝熔炼工艺而开发的一种新型高效节能熔铝炉，能很好地满足铝熔炼的工艺。该炉是由熔化炉、坩埚，加热元件，炉盖升降机构，电器自动控温系统等组成，广泛应用于冶金行业。","1.材料综合烧损≤1.5%；\n2.熔解能力2.5吨/小时。","应用于新能源汽车零部件、铝合金锌合金零部件的制造。","赵静\n15755331539"]
[32,"安徽佑赛氢能科技有限公司","芜湖市\n鸠江区","制氢电源","该设备在直流电的作用下，将水分子解离为氢气与氧气，而电网则是交流电，因此在电网与电解槽之间，需要利用制氢电源，将交流电转换为直流电。","1.电能损耗更小；\n2.制氢效率高；\n3.电压调整范围广。","应用于汽车、船舶等动力系统。","张晓敏13665360370"]
[33,"芜湖行健智能机器人有限公司","芜湖市\n鸠江区","等离子坡口切割生产线","该设备在零件坡口切割时融入“AI + 复合视觉”技术，让钢板零件坡口加工柔性、智能又集成化，具备物料、零件自动处理，坡口切割、清渣打磨等系列功能，还能自动除尘、远程监控与故障诊断。","1.切割工件尺寸精度：±1.0mm；\n2.坡口切割角度误差：<±2°；\n3.切割断面粗糙度≤Ra25-50；\n4.全景识别精度为±3mm；\n5.寻位时间为每个点 2.5-3.5秒。","应用于工程机械、矿山机械、造船、海工、煤机等领域。","黄蕾\n13721203585"]
[34,"安徽驿星智能物流装备制造有限公司","宣城市\n宣州区","新能源锂电行业超大型高位密集智能存储系统","该系统达成原料到车间全闭环无人管理目标，软件涵盖出入库、盘点等多项管理功能，硬件有高容量存储货架与多智能体四向车调度系统，协同助力高效仓储。","1.料箱输送线移动速度大于40m/min；\n2.吞吐量2400箱/小时；\n3.大于3米/秒的超高速作业穿梭车；\n4.单台穿梭车吞吐量45托/小时；\n5.较传统叉车人工模式节省1/3能耗。","应用于新能源、食品、医药冷链、服装纺织等领域 。","陈波\n18505632505"]
[35,"安徽炫弘数控科技有限公司","宣城市\n宁国市","全自动波纵剪机组","该设备集波剪、纵剪于一体，含自动上料机等部件，链条输送机串起各环节，板材依次经波剪机组、定位输送机、分条机处理，最终由收料台出料，实现高效波纵剪裁切。","1.剪切板料长度误差：±0.15mm；\n2.剪切板料长度对角线误差：±0.15mm；\n3.分条宽度公差：±0.1mm。","应用于铝材自动上料、纵向波型剪切、铝材自动堆垛。","李敏   15256308209"]
[36,"铜陵三佳山田科技股份有限公司","铜陵市\n经开区","SC70-5L&6L切筋成型系统","该设备由上料、视觉等部件组成，集成电路后工序多种专用装备，集机械、模具等多领域技术于一体，可实现芯片封装后引线框架自动化处理、视觉检查等功能，精密度高、稳定且自动化程度出众。","1.工作速度150次/分，MTBA62min；\n2.芯片成型站高波动控制±0.03mm以内；\n3.成型脚长控制±0.05mm以内；\n4.成型脚跨度控制±0.05mm以内。","应用于集成电路芯片制造。","刘正龙\n13856251352"]
[37,"氨邦科技有限公司","铜陵市\n郊区","燃烧电厂掺氨燃烧成套技术及关键设备","该设备通过氨燃烧器、氨蒸发器、等离子体氨裂解器三大部件，可实现锅炉低负荷投氨稳燃和冷态启动低NO排放以及100%纯氨燃烧，产品2023年被国家能源局评为第三批能源领域首台套重大技术装备。","1.在300MW 燃煤机组成功实现多工况负荷下掺氨10-35%平稳运行；\n2.最大掺氨量大于每小时21吨，氨燃尽率达到99.99%，氨逃逸率低于2mg/m3；\n3.排烟氮氧化物（NOx）浓度可控可降。","应用于燃煤发电领域。","陈玉伟\n13856208517"]
[38,"铜陵力辰智能装备有限公司","铜陵市\n铜官区","户用自动化包装线","该设备具对完成前道制造工序的产品(如光伏板)双面视觉传感扫描、自动化分检剔除不良品、合格品及不良品的分类堆垛码垛、无胶水径向缠膜、自动放置底部垫条及侧面护角、移载式长短边打包功能，具有自动数据采集和自学习功能，并搭载人机对话、统计及自动报警功能。","1.组件规格：1450x2465mm；\n2.承载量：3000kg；\n3.包装速度：28垛/h。","应用于光伏、机械、板材、食品、烟草等行业自动包装。","王翠\n13685622022"]
[39,"安徽陆科光电科技有限公司","铜陵市\n经开区","穿芯电容智能组装线  LK-OZ100","该设备采用振动盘、运动模组、点胶装置及其他装备形成环线作业，实现物料取送、电极点胶、在线加热固化、物料组装等功能，该项目产品还可实现物料翻转，由1环线切换至2环线对物料另一而组装工作，两环线无缝对接，整条生产线实现自动化作业","1.点胶量精度为毫克级，不可内外溢胶；\n2.运动模组移动重复精度达±0.02；\n3.设备生产节拍为 15s/PCS。","应用于穿芯电容或类似产品智能全自动化组装生产场合。","刘根\n13955902770"]
[40,"安徽瑞程机械设备有限公司","池州市\n东至县","全伺服控制一次性内裤生产线","该设备运用自主研发的 “恒张力多级牵引”“无缝隙模切辊刀”“多轴超声波高速熔接” 等核心技术，为国内首台能全过程连续高速生产一次性内裤的成套设备。","1.生产速度：300片/分钟；\n2.生产效率：≥90%；\n3.产品合格率：≥98%。","应用于一次性卫生用品自动化生产领域。","傅文生\n15905565616"]
[41,"安徽永生机械股份有限公司","安庆市\n桐城市","YSXLC-1400型环保智能移动卸料车","该设备可实现输送机中部任意点卸料，全过程自动化操作，操作简单，运行可靠，并配有多种控制与显示仪表，设备结构科学合理，卸车效率很高，粉尘亦少，省时省力省钱，无故障运行周期长，免于维护。","1.输送带对中偏差：28mm；\n2.带速：2.13m/s；\n3.轨道接头高低差：0mm；\n4.行走轮间距偏差：1mm；\n5.轨距偏差：1mm。","应用于电力、冶金、粮食、水泥、煤炭等行业。","倪龙\n19905568767"]
[42,"安徽佳乐建设机械有限公司","安庆市\n经开区","矿用液压锚杆钻车","该设备集打孔、挂网等多功能于一体，柴电双动力、四轮驱动，结构紧凑，噪音低、效率高且自动化强，兼容多类锚杆，有升降顶棚、警示装置，模块化易检修，还有钻臂撑顶、凿岩机平行切换设计。","1.最小转弯半径：内3.6m；外5.9m；\n2.钻臂系统推进行程：2500mm；\n3.钻臂系统推进凿岩速度：≥800 mm/min；\n4.钻臂举升角度：-30～+60°；\n5.行走速度：8～20km/h。","应用于矿山等非防爆要求的地下巷道、隧道的锚杆支护作业。","王二磊\n18715114044"]
[43,"安徽新诺精工股份有限公司","黄山市","高性能智能化SP2560龙门加工中心","该设备运用有限元分析等技术优化设计，兼具高精度、高速度等特性，工件一次装夹就可五面多工序自动化加工，重切削也没问题，能高效精密加工复杂零部件。","1.工作台尺寸2560×6000mm；\n2.主轴最高转速≥6000r/min；\n3.定位精度≤0.045mm（全程）；\n4.重复定位精度≤0.02mm（全程）。","应用于汽车、航空航天、新能源装备、医疗装备等领域。","胡明洪18955996507"]
[44,"安徽硕金医疗设备有限公司","合肥市\n高新区","介入磁共振精准微创治疗成套系统","该系统能在无辐射环境下，精准微创治疗乳腺癌、肝癌等实体肿瘤，还可用于放疗定位、椎间盘突出，以及心脑血管、颅脑神经疾病，较大程度提高患者病愈几率。","1.磁共振病人孔径≥80cm，磁体深度≤125cm；\n2.生理监护参数≥3个；\n3.配备磁兼容的治疗设备，和耗材≥3种；\n4.定位系统：定位误差≤1mm，支持手术路径规划。","应用于介入磁共振精准微创治疗。","李叶亚\n15156874635"]
[45,"合肥低温电子研究所(中国电子科技集团公司第十六研究所)","合肥市\n高新区","面向科学研究用的超低温测试平台（XS400型稀释制冷机）","该设备可提供低于10mK（-273.14℃）温度的极低温、高真空环境，冷却量子芯片，降低热噪声，提升量子比特信号保真度，有效解决极低温气液两相工况下回热效率低的难题，实现蒸馏室温度≤0.87K。产品填补国内空白，是极低温物理学关键高端仪器设备。","1.产品极限低温7.9mK；\n2.制冷功率12μW@20mK、425μW@100mK；\n3.降温时间35小时；\n4.样品盘空间290mm。","应用于超导量子计算机、极低温探测等领域。","管士骏\n15156902507"]
[46,"安徽中科久安新能源有限公司","合肥市\n高新区","储能电站用锂离子电池舱集中式消防一体化系统ESPS-F-100-ZH","该系统将多参数耦合探测与电池热失控预测模型结合，精准判断、多级预警电池火灾，用高效洁净灭火剂，配合点动喷射，快速扑救、长效抑制，杜绝明火扑灭后的复燃隐患。","1.在电池发生热失控前5 min 预警；\n2.迅速扑灭明火＜10s；\n3.持续冷却＞120s。","应用于电化学储能、电力系统等消防应用场景。","王小坤15395032720"]
[47,"安徽万宇机械设备科技有限公司","合肥市\n高新区","H1K500搅拌摩擦焊机器人系统","该系统功能强大，能监控焊接参数、提醒焊具损坏、实时引导焊缝，高度自动化且柔性佳，可焊复杂结构，集成特殊组件减少飞边，大幅提升生产效率与焊接精度。","1.主轴额定转速3000rpm；\n2.最大焊接速度2500mm/min；\n3.最大焊接深度10mm；\n4.压力控制轴向力10kN；\n5.可对轨迹偏移进行纠正，控制偏移量在±0.5mm 以内。","航空航天、轨道交通、新能源汽车、储能等领域。","杨宏壮13091709901"]
[48,"合肥恒大江海泵业股份有限公司","合肥市\n长丰县","智能大型潜水电泵机组（BQ1100-1080-4500/WS）","该设备配用的潜水电泵泵段有异形密封槽，扬程达2000m，充水式潜水电机潜深1000m，集成多传感装置，用神经网络等技术，依机组多维数据评估健康状态，保障安全可靠运行。","1.额定流量：1000 m³/h；\n2.额定扬程：1080 m；\n3.额定功率：4500kW；\n4.额定电压：6/10kV。","应用于矿山、给排水等领域。","张娇娇15156082077"]
[49,"安徽博微联控科技有限公司","合肥市\n蜀山区","高效多库型融合式立体停车设备DKRH-PPY-PCS","该设备具有多库联动、协同功能，重载搬运机器人可跨库运行，集成多种功能，摆渡高精度、高性能，还有基于停车大数据的智能算法，能依时段自适应调整停取车与库位分配策略。","1.融合垂直升降和平面移动立体车库，实现多库联动和多库协同；\n2.额定载荷：2.7t；\n3.极限载荷：3.7t；\n4.运行速度：1.0m/s。","应用于城市停车等场景。","侯瑞瑞\n15357928016"]
[50,"安徽万瑞冷电科技有限公司","合肥市\n高新区","低温分配系统","该设备利用异种材料高效耦合技术，降接触热阻，热传导效率提升70%，实现冷量最优分配，温度均匀。它连接制冷机与负载端，为超导实验装置提供超导腔等测试所需低温条件。","1.多通道管线内管负压常温漏率≤1×10⁻⁹Pa.m³ /s，负压冷冲击后漏率≤1×10⁻⁹Pa.m³ /s；\n2.排气口设置白色靶板检验，10min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物；\n3.管道或阀箱夹层真空度≤5.0×10⁻³Pa；\n4.温度传感器回读值基本正常(≥90%)，压力变送器回读值正常。","应用于加工制造产业等场景。","汪娇\n13866743226"]
[51,"安徽万宇机械设备科技有限公司","合肥市\n高新区","WZ-FSWG-3026ML 型动龙门搅拌摩擦焊设备","该设备针对大尺寸零部件焊接开发，操作便捷、刚性强且易自动装卸，能高效优质绿色固相焊接铝、镁等材料，还有静止轴肩、自动切换等丰富智慧选配功能。","1.主轴负载30.1kN、额定转速4000rpm、最大转速7000rpm；\n2.最大焊接行程3000mm×2600mm；\n3.设备重复定位精度±0.03mm/m；\n4.最大焊接深度10mm；\n5.额定扭矩122N·m。","应用于航空航天、新能源汽车领域。","杨宏壮13091709901"]
[52,"合肥中鼎信息科技股份有限公司","合肥市\n高新区","医药行业智能自动化立体仓库系统","该系统通过立体货架、巷道自动堆垛机、AGV、WMS、WCS等智能软硬件，基于物联网、大数据等智慧化技术手段，实现医药企业物料立体式高密度存储，内部物流环节自动化搬运、堆垛、拣选、输送，推动企业物流各环节精细化、动态化、可视化管理。","1.仓储空间优化高密度存储技术，可提供超1.6万个立体储位；\n2.堆垛机水平速度160m/min，输送机速度16m/min；\n3.WMS、WCS系统可实时监控货物存储、设备运行情况；采用多重安全防护保障技术，设备性能安全可靠。","应用于面向医药企业仓储、物料、管理等场景。","刘靖\n18956769552"]
[53,"合肥德泰科通测控技术有限公司","合肥市\n长丰县","铁路轨道无人智能检测系统","该系统集无人操控、自动探伤等多项功能于一体，能智能检测钢轨伤损、轨道状态，还将三大检测模块置于无人平台，实现信息有效传输、管理，检测结果准确、综合、高效。","1.走行平台：最大走行速度20km/h，最高检测速度15km/h，前后拆分式结构，最大单体重量53kg；\n2.超声波探伤：最高探伤速度15km/h，双轨T字区全断面探伤；定距扫查，每2.4mm采集一次；\n3.巡检：图像分辨率：横向≥0.5mm/pix，纵向≥0.5mm/pix。横向扫描分辨率：可支持0～4096像素等不同需求。检测视野：线路表面轮廓扫描，覆盖整个道床，检测范围2750mm。","应用于轨道交通工务检测领域。","方胜云18655149372"]
[54,"合肥美亚光电技术股份有限公司","合肥市\n高新区","脊柱外科手术导航定位设备（型号mSN-11A）","该设备术前获取患者CT扫描图像导入计算机，术中利用定位跟踪器确定手术工具与解剖结构位置关系，和术前、术中CT图像配准，实时显示，指导医生手术，提升精度与安全性。","1.轴联动≥6；\n2.系统精定位精度≤0.8mm；\n3.机械臂可达半径 500mm—1300mm；\n4.机械臂负载 3KG—10KG；\n5.能同时跟踪6个以上手术器械。","应用于脊柱外科手术中手术器械和植入物导航定位。","董文杰13956949630"]
[55,"合肥欣奕华智能机器股份有限公司","合肥市\n新站高新区","新型显示行业自动化立体仓库","该设备可实现一体式、集约化、高效率仓储管理。还具有库品数据采集与视觉分析、高速高精度低振传送、环穿STV智能变轨、运行精度偏差自学习弥合、设备参数实时监控报警、远程运维及预测性维护、自主能耗减排系统、备品备件管理及全域3D数字孪生等创新功能。","1.堆垛机升降速度≥60m/min，走行速度≥160m/min，定位精度≤± 2mm，振动值≤0.5G；\n2.开发了自主能耗减排系统技术，实现降耗≥30%；\n3.采用全域3D数字孪生技术，对立体仓库全线设备设施进行建模与仿真，并接入WCS、WMS及MES系统，实现对仓库的虚拟现实融通管理与运营。","应用于半导体硅片等大规模集成制造生产线。","于学习18056090789"]
[56,"安徽拓水环境工程科技有限公司","合肥市\n蜀山区","除氟系统-生物滤池","该设备利用微生物的降解作用，将污水中的氟离子转化为无害物质，达到废水处理的目的。生物滤池具有高降解效率、抗负荷冲击能力强、压缩处理工艺空间小和无需额外供热等优点。适用于城市污水处理、工业废水处理和水资源回用等领域。","1.氟化物去除效率：90%；\n2.单座滤池峰值流量：344 m3/h；\n3.混合池水力停留时间：60s；\n4.峰值滤速N：7.0 m/h；\n5.峰值强制滤速N-1：9.4 m/h。","应用于城市污水处理、工业废水处理等领域。","李田妹13955429581"]
[57,"安徽中科光栅科技有限公司","合肥市\n肥东县","LKF-300大口径全息波导闪耀光栅元件研制系统（反应离子束刻蚀机）","该系统通过真空室和工作台优化设计、离子束流的均匀性精确控制、离子束流密度扫描探测系统的精准测量，实现闪耀光栅区域尺寸不小于200mm×200mm的离子束扫描刻蚀，同时显著提高刻蚀闪耀光栅的均匀性。","1.刻蚀均匀性达到±1%；\n2.采用等距刻蚀结构，保证样品台与导轨平行，基板与离子源的等距离刻蚀，提高闪耀光栅刻蚀时槽型精度。","应用于大口径光学元件、大规模集成电路等行业。","方明英13956013768"]
[58,"安徽宇锋智能科技有限公司","合肥市\n肥西县","自动化立体仓库成套设备","该设备通过AGV系统、堆垛机、电气控制系统、货架结合监控系统管理，可实现零配件的仓储、输送、周转、管理等自动化功能。结合ERP、MES，真正实现物料动态数据实时可视化、存取物料自动化、配送物料有序化。","1.AGV最大行驶速度：90m/min，工位点停止精度：±17mm，举升精度：±15mm；\n2.堆垛机定位精度：±3mm，加速度：0.3m/S2，提升高度：21.5m。","应用于冷链、医疗、新能源等智能仓储和制造场景。","周宗俊19826560128"]
[59,"合肥合滨智能机器人有限公司","合肥市\n经开区","超声探头夹持及远程控制系统","该系统集成了先进的机器人运动控制技术、实时音视频传输技术和互联网通信技术，能够在专业医生的远程操控下，能为患者提供远程扫查、诊断、病灶扫查引导、自动采集影像等多位一体的远程辅助诊断功能，极大地扩展了传统超声设备的使用范围和效率。","1.机械臂最大臂展900mm；\n2.系统定位精准度±0.05mm；\n3.扫查力精度1N；\n4.时延150ms，图像诊断一致率98%；\n5.与现有超声设备兼容性良好。","应用于急救、医联体以及教学培训场景等领域。","程栋梁\n15922438970"]
[60,"安徽众合半导体科技有限公司","合肥市\n经开区","200T双注塑全自动封装系统","该设备集引线框架与树脂的自动供给、上料机器人、下料机器人、压机单元、模具及制品自动去胶收集为一体的全自动装置。单台压机一次实现封装4条L/F，区别于目前市场上单台压机一次封装2条L/F。实现产能、效率翻倍。","1.适合封装引线框架尺寸：厚：0.1～0.6mm;宽:20～80mm;长：124～300mm；\n2.压机合模压力范围设定在10～200吨；\n3.开合模速度调节范围：高速140mm/sec，低速0.1～20mm/sec；\n4.注射压力调节范围：0.3～3吨；\n5.注射速度调节范围：0.1～20mm/sec。","应用于车规封装、IC封装、功率器件封装等场景。","陶明娟\n15956203483"]
[61,"合肥超科电子有限公司","合肥市\n高新区","双轨式钢轨焊缝一体化探伤仪 RT32-D-CS","该设备能够在 15公里时速下，通过一次作业，同时对钢轨母材表面垂直伤损和钢轨焊缝除III区外的伤损进行检测，实现对钢轨全程全断面的伤损显示，完成钢轨、母材的综合探伤。克服了扫查盲区减少了重复作业，提高检测效率。","1.对钢轨表面及垂直伤损的探伤检测速度达到15km/小时；\n2.首次实现了对钢轨焊缝的数据全程记录并可回放，实现了对焊缝探伤现代化探伤和信息化管理；\n3.首次在串列式扫查中采用轮探头，保证了高速行进中良好的耦合性。","应用于轨道钢轨超声波探伤领域。","汤云龙\n18155101099"]
[62,"合肥恒力装备有限公司","合肥市\n高新区","多元阳极生产线","该设备包括机器人自动上下料系统、多元阳极氧化产线、自动检测系统、自动柔性包装系统、镀液自动管理系统及智能柔性控制系统。用于多元阳极的表面处理生产工序，可实现自动上下料、智能柔性调度，自动包装，生产过程无人化运行。","1.节水率：75%；\n2.回用水指标：5us/cm；\n3.镀液分析精度：≤2%；\n4.设备稼动率：≥98%；\n5.定位精度：±3mm。","应用于多元阳极生产线在环保、电镀等领域。","魏甜甜15656016059"]
[63,"合肥知常光电科技有限公司","合肥市\n高新区","激光散射缺陷检测仪","该设备采用多模态缺陷检测技术，通过把激光散射高速扫描成像、高分辨显微成像等模式相结合，实现对平面、球面等中小口径光学元件表面缺陷的检测和分析，输出缺陷的类型、方位和尺寸等信息，具有高速度、高灵敏度、高分辨率、自动化等特点。","1.检测方式：具备激光散射成像模式和显微镜成像模式；\n2.最大样品尺寸：110mm × 110mm；\n3.显微成像分辨率：0.48μm；\n4.缺陷检测（激光散射）灵敏度：90nm；\n5.扫描时间：激光散射成像模式下检测100mm × 100mm元件的速度优于5分钟。","应用于精密光学、电子元件等表面缺陷检测与分析。","卫雨婷15155178211"]
[64,"合肥曦合超导科技有限公司","合肥市\n庐阳区","核聚变用铠装高温超导线圈精密绕制设备","该设备能在超导线圈绕制时精确计量导体，严控绕制过程保质量、提效、降成本，具结构简、计长准、可靠强优势，还可非恒温操作，增强适用性与灵活性。","1.绕制成形后的铠甲内圆截面形状误差小于0.3mm，外方截面误差小于0.2mm，完成绕制的线圈轮廓度优于1mm，圆弧样板比较精度优于0.1mm；\n2.导体进给精度优于设计指标1.5%（达到1.2%）；\n3.经过系统联调耦合测试后，在线精密计长系统的实际计长精度从5%达到0.87%。","应用于核聚变反应堆中超导磁体线圈的制造。","张思雨\n18226010166"]
[65,"中加健康工程研究院（合肥）有限公司","合肥市\n高新区","内插式脑PET探测器","该设备探测脑部正电子放射性药品分布并与磁共振图像融合，既能为脑部疾病诊断、评估给出代谢与结构图像，又可为神经、肿瘤学等多领域研究，提供PET分子代谢和MRI解剖图像。","1.空间分辨率：2.0mm；\n2.灵敏度：14.5cps/kbq；\n3.轴向视距：200mm；\n4.MR磁场强度：兼容不同磁场强度。","应用于疾病早期筛查等医疗领域。","段静静18226604703"]
[66,"安徽创谱仪器科技有限公司","合肥市\n高新区","光电离质谱分析光束线","该设备采用大型光学传输系统框架，由优化组合的光学元件线性排布于真空室而成，像“桥梁”连接光源与试验站，把白光加工为真空紫外光传至样品，用于大气、天体化学等领域研究。","1.能量范围：7.5 eV～16.5 eV；\n2.光子通量：1×1012phs/s/10eV、5×1011phs/s/10eV；\n3.能量分辨：>500；\n4.滤波效率：>99.9%。","应用于同步辐射装置。","印明珠15055165356"]
[67,"安徽皖拓自动化有限公司","合肥市\n庐阳区","紫外光固化管道修复材料自动生产线","该设备由真空灌胶机碾胶机、料辊复卷装置、叠料机、原料展料架、定厚装箱机几项主要装备组合，几项装备组成管膜缝制线、注胶线各1条，主要功能是生产紫外光固化内衬软管，可应用于管道内壁修复工作，有效修补管道内部的裂缝、磨损或腐蚀等问题。","1.碾胶机可生产最大产品尺寸：DN1700；\n2.注胶后每米载荷：500KG；一次性注胶长度：45m；\n3.原料展料架最大上料尺寸5000mm；\n4叠料机最大叠料厚度3500mm。","应用于管膜的二次展开等专用生产场景。","俞伟\n13955147424"]
[68,"合肥卡星数控设备有限公司","合肥市\n经开区","动柱式多头五面体数控龙门加工中心（MCG10055)","该设备采用多刀具联动时序控制技术，其智能化人机交互操作系统有效提高数控机床控制系统的稳定性，同时提高机床可靠性和灵活性。设备能进行正面及侧面钻孔、雕刻、镂空、铣面等工作，具有水平铣、垂直铣、水平钻、滚刀、自动换刀、可延伸至多轴联动加工等功能。","1.X/Y轴向最大加工速度：≥10000（mm/min），Z轴向最大加工速度：≥1000（mm/min）；\n2.X/Z轴定位精度：≤0.02（mm），Y轴定位精度：≤0.04（mm）；\n3.X/Y/Z轴双向重复定位精度R≤0.02（mm）。","应用于装备加工领域。","甄茂喜18155125068"]
[69,"合肥哈工易科自动化科技有限公司","合肥市\n经开区","侧移器自动化焊接线","该设备采用无序入料与智能识别模式，实现机器人全自动拆垛、上料及自动组对、焊接，先进工艺工装保质量，多功能流水线解输送难题，智能信息系统助力智能制造。","1.实现多品种多规格整体侧移器与外挂侧移器的两个大类产品自动化焊接生产，生产周期缩短30%以上；\n2.良品率95%以上；\n3.实现叉车侧移器从原料自动检验上线到自动识别、自动点拼焊接、自动抓取、自动输送、自动满焊下线等复杂流程的自动化生产。","应用于工程机械制造领域。","路冬梅18133685016"]
[70,"合肥视展光电科技有限公司","合肥市\n高新区","铁水液位智能成像监测系统V1.0","该设备通过偏振智能相机和液位高度检测雷达解决了铁水液面直观显示和铁水罐液位高度检测的难题。通过偏振成像技术与偏振智能相机内部集成的偏振图像重构算法和强光抑制算法，能够清晰显示铁水罐液面和倒罐过程，实现对钢水、铁水等高温液面的可视化成像及自动监测。","1.应用了偏振成像技术及AI算法，部署了偏振重构和强光抑制算法；\n2.应用有高温防爆壳体，实现壳内温度超过50℃自动报警；\n3.防护等级IP65。","应用于冶金行业。","徐少罕17705691011"]
[71,"合肥中安智能视觉科技有限公司","合肥市\n肥西县","ZABGG-001薄壳山核桃剥壳机","该设备通过对薄壳山核桃多尺度下的物料特性、多载荷形式下的破损机制和多体互作下的壳仁分离机制研究，实现对薄壳山核桃自适应剥壳和仁壳分离，可大幅提高生产效率，降低破损率和损失率，提高整仁率，降低生产成本，确保产品加工质量的稳定性。","1.破壳率达95.79%；\n2.破壳效能达到18540颗/小时；\n3.果仁整仁率达到83%；\n4.仁壳分离效能不低于80000粒/小时；\n5.作业效率不低于1吨/小时。","应用于核桃种植园和加工厂。","江传圣\n13485708085"]
[72,"淮北市平祥感应炉有限公司","淮北市\n杜集区","TVR/24M-9000KW-15T变频感应系统","该系统采用可控硅谐振变频电源设计，高温精准熔炼，低温双线圈四驱搅拌，熔时并联、搅时串联，高效安全节能，适用于黑色、有色金属熔炼铸造、热处理等多领域。","1.功率因素0.96，单位电耗519kwh/t，熔化率12.5t/h；\n2.采用无氧矩形空心铜管，在同一炉体内高频熔炼和低频搅拌，保证合金成分的均匀性；\n3.采用开放式设计，突发事故时，迅速将金属液体导流入事故坑，安全性高。","应用于黑色及有色金属材料的熔炼铸造领域。","郜兰\n18726889656"]
[73,"安徽路特威智能机械工程有限公司","淮北市\n杜集区","防爆柴油机单轨吊机车（DCR392\n/190Y）","该设备核心智能控制系统自主设计，逻辑架构优、分析力强，混合制动保安全，预留接口适配智慧矿井，自适应调轮压减损耗，还能扩展监测、避障等多样功能，适用性出色。","1.控制系统可以灵活运用到大中小型单轨吊运输装备上；\n2.机车最大牵引力可达403.2kN、紧急制动力608.5kN、紧急制动空动时间0.45s；\n3.采用称重和角度传感器对拉运物流的重量和角度实时监控，通过自适应调节轮压，降低车轮损耗，提高工作效率。","应用于矿井巷道内运输等运输工作。","陈昌平18056169156"]
[74,"安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司","蚌埠市\n高新区","LG.D-20/250型复合式空气压缩机","该设备采用高压机械调压、集成式分离过滤、深油池、海淡水换热冷却等设计技术，实现高压空气稳压输出、分离过滤装置集成化、供油稳定、冷却系统延长寿命，提高产品的稳定供气能力和使用寿命，且具有集成化、自动化、撬装化和海船条件稳定运行环保节能等特点。","1.排气压力：250bar；\n2.最大流量：1200m³/h (0.1013MPaA@20℃)；\n3.活塞机转速：1500rpm；\n4.压缩级数：5级。","应用于海洋能源勘探研究领域。","吴莉莎15055261305"]
[75,"安徽博美奥齐机械设备有限公司","淮南市\n寿县","BM超级框架锯\nBM80/SV800-H10","该设备采用双伺服电机与控制器闭环控制，转速可达到2500R/min，夹角式切割提升切削速度，结合PLC与人机交互实现智能切割、无需值班，在多项关键指标上技术优势突出。","1.采用双同步同服电机加双伺服控制器闭环控制，实现转速最大达到2500R/min；\n2.采用夹角式切割方式，切削速度从原来80mm/小时提高到 104mm/小时；\n3. 采用PLC和智能人机交互场景应用，实现智能切割、无需值班人员。","应用于石材制造业、工矿建设等场景。","常传勤13795450968"]
[76,"安徽恒远电子称重设备有限公司","淮南市\n凤台县","超长高强无人值守智能司磅系统","该系统从感知层经网络层至应用层集成，实现无人、集中司磅，兼具车辆识别、数据分析等功能，能防作弊、压边、冲卡，确保称重数据与企业平台无缝对接。","1.车号与自重识别准确率>99%；\n2.自动读取称重车辆信息、采集称重数据、保存记录、打印磅单，实现称重现场实时监控，抓拍称重实时图片，多重有效防作弊技术，可对接企业管理运营系统。","应用于矿山、物流、化工等领域。","高之\n13721135851"]
[77,"淮南国力液压装备有限公司","淮南市\n凤台县","智能工况终端设备可靠性验证装置设备","该设备主要是满足对安全阀(公称压力31.50MPa、公称流量1000L/min)、换向阀(公称压力31.5MPa、公称流1000L/min)、单向阀(公称压力31.5MPa、公称流1000L/min)、截止阀(公称压力31.5MPa、公称流1000L/min)等进行试验测试的专用装备。","1.最大测试流量：1000L/min；\n2.最大测试压力：60Mpa。","应用于工况终端设备可靠性的验证。","刘清清\n18755418032"]
[78,"安徽鲲鹏装备模具制造有限公司","滁州市\n经济开发区","智能五枪注料无人箱体发泡设备","该设备能伺服控制全自动换模，模具预热可随时换，翻转换模装置助模具180°翻转存放，还五部位注料，让发泡液流向更加均匀，提效且省料，减少发泡空鼓等质量问题。","1.夹具升降时间：8秒；\n2.换模时间3-5分钟；\n3.能耗：同样产能，比国产传统设备低30％；\n4.环保 夹具升降噪音＜40分贝；\n5.生产产品一致性：99%以上。","应用于白色家电箱体的泡沫模体生产。","李恒尊13866524801"]
[79,"明光浩淼安防科技股份公司","滁州市\n明光市","42米三相射流消防车(MX5430JXFJP42\n/SS)","该设备的喷射系统能单独或组合喷射灭火剂，依火灾类型灵活选择，火灾初期瞬间灭火，灭火剂用量少、速度快、效能高，还抗复燃、节约环保，优势显著。","1.举升高度≥42米、最大工作幅度≥24米；\n2.消防泵流量≥10000L/min（1.0MPa时）；\n3.消防炮流量：≥100L/s；\n4.提供一种即可单独喷射一种灭火剂，又可同时喷射两种或两种以上灭火剂组合的三相射流灭火装置。","应用于大型工业企业、大型地上和地下组合商业区。","施立强18225760156"]
[80,"安徽中意机床制造有限公司","马鞍山市\n博望区","数控型钢冲剪机","该设备专为角钢等工件打造冲剪一体自动化生产，有精准定位定距、速距调节、独特冲孔刀头、两侧滑轨同步移动等设计，实现无尾料剪切，遇异常还能停机报警。","1.孔距精度±0.5mm；\n2.送料台定位精度0.38mm；\n3.送料台重复定位精度0.21mm。","应用于光伏、人防、环保科技、装配式建筑等领域。","迟群\n15375552121"]
[81,"芜湖造船厂有限公司","芜湖市\n三山经济\n开发区","7800吨多用途船","该船由单螺旋桨驱动，服务全球航区，双壳设计配连续甲板等，适应多样运输，能装散货、集装箱，载货广且载重吨小，可过南京长江大桥，满足船东需求，未来有望成主流船只装备。","1.总长：119.90米；\n2.垂线间长：118.00米；\n3.型宽：16.50米；\n4.型深：10.40米；\n5.设计吃水：7.20米。","应用于海洋运输领域。","叶康\n18055309099"]
[82,"安徽海螺中南智能机器人有限责任公司","芜湖市\n繁昌区","骨料熟料散装自动装车无人化发运系统","该设备依托自动控制技术用于散装发运，同步研发车辆定位、车厢检测、移动收尘系统，上置式布料车让散装车不动，实现骨料熟料全流程自动化无人装车，综合装车能力达500t/h。","1.综合装车能力：500t/h；\n2.装车计量精度：5‰（以装车计量秤为参考）；\n3.人员配备：0 人（原先 16 人）；\n4.无故障时间：98%。","应用于砂石、粮食等装载领域。","李艳军 \n18555038186"]
[83,"安徽隆源成型科技有限公司","芜湖市\n繁昌区","AFS-J1600Pro喷墨式砂型3D打印机","该设备依新型粘结剂特性，开发驱动波形、优化墨路与打印参数，建模探究关联，突破打印效率瓶颈，还用多材料3DP技术将局部强化和整体成型融合，增效降本。","1.可实现±0.15mm 的打印精度、400~1200DPI 的分辨率（自由可调）、最高2.5L/h 的打印速度及55~62%的绿坯致密度；\n2.高端生产型设备AFS系列设备还配置有高精度成型缸转运车，可实现成型缸的快速转运和快速更换，节约固化等待时间；\n3.最高打印精度可达±0.1mm，最高打印速度可达3.6L/h。","应用于砂型铸造行业。","张鹏\n13866395558"]
[84,"广德市久马机械有限公司","宣城市\n广德市","铝塑板生产线","该设备精准掌控板材厚度、平整度与尺寸精度，适配工程需求，生产线配严格质检、高效精密控制系统，提升生产速度，依节能理念优化流程、提利用率，降能耗。","1.生产速度：新型设备生产线速度可达到5～8米，相比同行传统的线速度提升了30～50%，相同的时间段产能基本接近倍增，相比同行传统的操作方式节省2～3人；\n2.节能减排：新型设备生产的耗电量相比同行传统的节能25～30％，节能用水量10～20％，同时也提升使用现场的安全、卫生、环保作用。","应用于建筑外墙装饰、防火隔离等场景。","庄鹏\n18015004677"]
[85,"铜陵富博科技有限公司","铜陵市\n经开区","液晶显示玻璃蚀刻车间智能自动上下料系统","该系统由PP盒上下料、机器人导片、保湿输送、机器人下料输送、立体搬运、井形篮具导篮等子系统组成。具有实现液晶玻璃的导片、传输、转序功能、并可与生产流程无缝对接，对箱体、玻璃扫码识别，同时上传数据至MES系统，实现数字化生产。","1.机器人重复精度±0.02mm；\n2.PP盒定位精度±0.5mm；\n3.酸蚀篮定位精度±0.5mm；\n4.生产节拍24秒/片；\n5.合格率≥99.6%。","应用于液晶玻璃自动生产领域。","黄汉勇13605626026"]
[86,"铜陵天海流体控制股份有限公司","铜陵市\n铜官区","特大型智能一体化泵站DN3800*12350","该设备是包含泵、管道、控制系统等多个组件为一体的系统，是一体化预制泵站，具有建设周期短 ，维护成本低，占地面积小，智能化程度高等特点。自清污底座设计，保持清洁污泥不堆积，主要有分流和调节功能、排水功能、污水提升功能、监测和维护管网功能。","1.泵筒内两台2.5m3/s流量潜水轴流泵之间设有一块流线型阻流隔板；\n2.收滤箱置于细孔格栅箱内,细孔格栅箱通过连接杆呈一定角度包围固定在泵筒内进水口外，收滤箱上部与起吊装置相连；\n3.设置通气管贯穿泵筒上下，不同高度的吸气口处设有多个浮球止回阀，通气管上部与风机相连。","应用于城镇排水、工业废水处理、农业灌溉等场景。","林彩美13724944095"]
[87,"铜陵格瑞特科技股份有限公司","铜陵市  \n经开区","智能型PVC宽幅板材塑料挤出成型装备","该设备集超大尺寸、超平无翘曲等优势，实现PVC宽幅板材挤出，开发在线自动检测与柔性调控，达成智能化无人生产，还创新热红外热刀微熔切割，替代锯片，实现无尘降噪。","1.最大切割宽度可达1200mm；\n2.满负荷产生噪音值≤50db；\n3.整线生产线操作人数≤2人；\n4.整线稳定连续生产≥30天。","应用于航天航空、飞机、轮船、汽车等众多领域。","查安平13965208812"]
[88,"安徽金鑫旭智能装备制造有限公司","池州市\n贵池区","低温风干发酵成套智能装备","该设备在腊味制品产业链中创新优势明显，通过模拟冬季室外自然风干发酵环境，使产品生产不受外界自然环境影响，精确控制产品水分含量在国标规定限值内，有效保证腊味制品的自然风味、产品质量和品质均一性。","1.温度控制精度：设定值±1°；\n2.湿度控制精度：设定值±0.5%RH；\n3.干燥不均匀度：≤1%；\n4.单位耗电量：≤6000 KJ/Kg；\n5.设备使用有效度：≥98%。","应用于食品加工领域。","方永\n13195491777"]
[89,"池州明志道科技发展有限公司","池州市\n江南集中区","中央空调空气消毒装置","该设备借助现有空调通风设备，可在有人环境消毒，通用性强，适配各类空调系统，能产电晕层灭活微生物，还配备数字化模块，支持网络连接，实时监控、上报空气质量与消毒信息。","1.一段式消毒设备，有别于传统平板静电、微静电等均为二段式消毒设备，简化了结构，用一段式结构形成电晕层进行消毒；\n2.产品为超薄设计，专利研制的2.2厘米的厚度可以适配绝大多数空调设备，显著提高了设备的适用性；\n3.数字化消毒设备，采用了5GNB模块，实现消毒信息上报，并利用模块的CPU制定对消毒现场的个性化策略。","应用于医院、学校、车辆等多种场景。","郑德奎18755639990"]
[90,"安徽海沃特水务股份有限公司","安庆市\n怀宁县","HWTXW箱式智能恒压变频成套供水设备","该设备运用高性能变频控制与全变频程序，具备市政管网、出水超压保护等多种功能，还可通过“远程监控平台”实时监控泵房，技术先进、节能高效，操作简易、运行可靠。","1.供水流量（Q）：0.4 m³/h~1080 m³/h；\n2.供水压力（H）：6m~305m；\n3.变频运行：通用型智能控制软件：一种软件576种运行模式智能变换；\n4.充分利用水箱的水量调节、储存功能，减轻二次供水设备对供水管网的影响，并在停水时还能提供一定时间的供水，充分保证系统末端压力。","应用于生产、生活、办公用水。","张胜18055622030"]
[91,"阳光电源股份有限公司","合肥市\n高新区","10MWh“交直流一体”全液冷储能系统PowerTitan2.0","该系统可平衡电网供需，助电力系统应对负荷波动、突发事件，提升可再生能源利用率，提供调峰能力，缓解电网压力，增强响应与可靠性，保障电力稳定、连续供应。","1.电池容量:5015 kWh * 2/4h\n2.电池电压范围:1123.2 V ~ 1497.6 V\n3.额定功率:210 kW * 24\n4.最大功率:231 kVA * 24\n5.工作条件：温度-30℃~50℃，湿度0%~100%，海拔:5000m","应用于发电侧、输配电侧和用户侧三大储能场景。","蔡壮\n18855401527"]
[92,"合肥知常光电科技有限公司","合肥市\n高新区","光学元件多模态缺陷检测系统","该设备能多模态精准探测光学元件缺陷，快速识别各类瑕疵，实时反馈数据，操作便捷，广泛适用于光学元件生产环节，保障产品高质量产出。","1.最大可测元件尺寸：≥300mm ×300mm\n2.可分辨最小疵病：1μm\n3.重复性：0.5μm\n4.疵病识别率：＞95% 。","应用于光刻机缺陷检测、航空航天等光学制造领域。","卫雨婷15155178211"]
[93,"安徽科创中光科技股份有限公司","合肥市\n高新区","RayOL-GB-高低空双接收-大气臭氧监测激光雷达","该设备可以实时准确地测量大气中的臭氧浓度，并进行精准的污染溯源，大气臭氧污染物动态监测预警，同时可以分析臭氧高空传输、沉降、扩散和本地产生过程，为城市大气臭氧管控提供可行性建议。","1.时间分辨率：1s~3600s之间可调\n2.光束发散角：≤0.5mrad\n3.单脉冲宽度：≤6.5ns\n4.采样频率：5MHz~100MHz之间可调\n5.空间分辨率：1.5m~600m之间可调","应用于大气立体监测、城市颗粒物监测预警等。","徐颖\n18795163492"]
[94,"国仪量子技术（合肥）股份有限公司","合肥市\n高新区","W波段电子顺磁共振谱仪EPR-W900","该设备兼容连续波与脉冲式EPR测试，配高均匀性无液氦超导磁体，磁场达6特斯拉，能4-300K变温实验。软件集成控制、简便，数据处理软件助科研，满足多领域应用需求。","1.脉冲时间分辨率0.05 ns，\n2.最高磁场可达6 T，磁场均匀性达到6 ppm","应用于化学、材料、生命科学等领域。","奚霞\n18654177026"]
[95,"合肥倍豪海洋装备技术有限公司","合肥市\n高新区","7000kW对转式全回转舵桨装置","该设备作为二维矢量推进器，能绕垂直轴360度回转，让船舶获最大推力，实现原地回转、横移、进退及低航速转向，助力船舶在狭窄复杂水域精准定位、操纵。","1.最大输入功率7000kW；\n2.敞水效率0.7，回转精度<±1°；\n3.无故障间隔时间≥5000h；\n4.整船航速>20kn。","应用于兼顾高航速和动力定位能力的船舶。","李甜\n18616587296"]
[96,"合肥铠柏科技有限公司","合肥市\n高新区","JEB-4多腔式热蒸发镀膜系统","该设备具有全系统E-10torr超高真空的真空环境、动作控制、样品倾斜姿态旋转角度控制、镀膜细节的精细控制、三明治结构中心铝膜的静态氧化与动态氧化、第二层铝膜的蒸发控制数据管理中心、所有制程的质量监控、历史报告等功能。","1、真空原位制备工艺。采用多个独立的腔室并用高精度机械手臂于超高真空中进行基片移载，系统的极限真空达到5E-10torr，处于国际先进水平；\n2、采用多轴样品载台，超高温退火工艺，样品载台冷却高精度基片移载手臂，具有样品±75°倾角功能，可以提高刻蚀均匀性，实现更精细的薄膜沉积。","应用于太阳能电池薄膜制备、光学元件镀膜等领域。","汪冬蕾13866160036"]
[97,"以诺康医疗科技（合肥）有限公司","合肥市\n高新区","一次性使用超声软组织手术刀头","该设备利用超声能量精准切割、凝血，有效减少术中出血，操作便捷，适配多种手术场景，为外科手术提供高效、安全的软组织处理方案，助力手术顺利进行。","1.超声刀头长度分22/35/45mm,产品规格更齐全，满足各种临床需求；\n2. 超声刀头有效工作长度最高达到17.5mm；\n3.可使用5档安全闭合5mm直径血管；\n4.集成手柄，换能器和超声刀头合二为一完全，可实现一次性使用。","应用于妇科、泌尿科、胸外科、耳鼻喉外科等。","郝雪纯15385758515"]
[98,"合肥东方节能科技股份有限公司","合肥市\n经开区","大棒材三辊轧制成套导卫装置","该设备集冲击、温度补偿与孔型快速闭环调节于一体，达成多项高精度指标，导辊单跳动公差0.014mm，调节范围49.5-78mm，轧制 Φ80mm 圆钢成品速1.2m/s，且轧温780℃时导辊无粘钢，同轴度公差±0.03mm。","1.采用三辊斜轧方式，能够对三个导卫轮支臂组件形成的空间进行调节，消除由于冲击载荷而带来的孔型尺寸变大的影响；\n2.轧机始终处于最佳的轧制受力状态，成品精度提高，导板导辊更换频率减少，成本降低；\n3.优化导卫总成水冷结构，减少粘钢事故。","应用于钢铁轧制过程中。","李怡萌13866689317"]
[99,"合肥丰蓝电器有限公司","合肥市\n肥西县","1000米饱和环控系统","该设备主要调节饱和舱温湿度，为潜水员营造舒适环境，还能吸收二氧化碳等有害气体保安全，运用蒸汽压缩制冷与电加热技术，实现舱内温湿度调控及二氧化碳去除。","1.最大工作压力：10MPa； \n2.温度控制范围：20～35℃； \n3.温度控制偏差：±0.5℃； \n4.湿度控制范围：40%～70%RH，控制偏差：±10%RH； \n5.舱内噪声：≤60dB（A）（潜水员休息模式下测量）。","应用于潜艇救援、海底侦察、水下资源勘探等领域。","李琴\n17755100907"]
[100,"合肥合锻智能制造股份有限公司","合肥市\n经开区","HHP34-13000板件压形液压机","该设备主要用于钢壳球面顶板等特厚大曲面板成形工艺和大吨位复杂曲面特厚板四维矫正工艺，采用此工艺生产出的结构件具有超高强度，变形回弹量约为5%，其具有的高强度远超同类产品。","1.工作台尺寸5500 mm/6000 mm；\n2.吨位130000/kN；\n3.滑块调平精度0.08mm/m；\n4.压力精度±0.2Mpa；\n5.最大成形速度2-20mm/s。","应用于船舶（潜艇）、航天、石化、建筑等领域。","严浩\n13866760405"]
[101,"合肥新思路智能科技有限公司","合肥市\n高新区","基于物联网的混合液体计量封装成套设备","该设备可实现多种液体的精准配比及灌装，采用5G，NB-IoT技术,实时收集设备运行数据，监测液体实时计量、混合和封装过程中的各项参数，将数据发送到云端或其他设备,实现了生产全过程的数字化管理。","1.等压法生产工艺，节能10%以上；\n2.移动终端通过物联网进行人工干预；\n3.中央电脑控制或关键生产环节PLC控制相结合；\n4.灌装精度在20KG桶时≤±0.01；\n5.灌装速度在20KG桶时大于600桶/小时。","应用于医药、食品、涂料等高精度、大速率生产领域。","彭双发18100500888"]
[102,"合肥锐世数字科技有限公司","合肥市\n高新区","数字CT Phoenix","该设备适用于常规临床CT检查。通过对患者连续扫描快速成像，生成高分辨率三维图像，清晰地显示细微的解剖结构，帮助医生寻找病灶和评估病变。","1.空间分辨率达17.5 lp/cm@10%MTF;\n2.低对比度分辨率达3 mm @0.3%;\n3.球管阳极热容量达到8 MHU，探测器覆盖40mm;\n4.最大扫描层数128，机架旋转速度0.35 s/r，各项指标均达到国际先进水平。","应用于中枢神经系统、头颈部、胸部等疾病诊断。","姚媛\n15372001633"]
[103,"安徽隼波科技有限公司","合肥市\n高新区","C波段散射计","该设备通过对HH、HV、VV、VH极化情况下的杂波功率幅度值、距离、方位、仰角、时间等参数获取实现对海表面粗糙度信息测量，进而反演得出海表面风矢量。散射计资料可以提供准确的海洋表面风速和风向的信息。","1.工作频段：C（5.25GHz）；\n2.带宽：≥600MHz，作用距离：≥30m；\n3.发射功率：≥50mW；\n4.系统定标精度：1.0dB，动态范围：≥60dB；\n5.测距精度：点目标1m或10%、面目标2m或10%。","应用于科考船只、飞机和气象研究站等设施场景。","李开文13416914191"]
[104,"安徽航大智能科技有限公司","合肥市\n肥西县","AEH240-AEN180电驱动装配线","该设备集机器人工作站、多工艺于一体，借高精度传感器与智能算法实时监测优化流程，保障电机等部件精准装配、测试，生产节拍120秒/件，年产能达15万台。","1.生产节拍：120秒/台；\n2.定转子装配侧向偏移量≦0.3mm，驱动速度≧1°/s；\n3.差速器测量重复精度：0.01mm；\n4.转子压机位移重复精度0.01mm，设备节拍：60秒；\n5.故障诊断准确率：99.9%。","应用于新能源汽车装配领域。","钱自邦15305609010"]
[105,"安徽数智建造研究院有限公司","合肥市\n高新区","柔性定位网自动加工设备","该设备含调直切断机等多个区域，所含生产线可适配多种预应力筋定位钢筋网的流水生产，采用先分焊腹板、底板定位网钢筋再拼焊的方式，实现其全自动流水加工。","1.外观尺寸：设备长14.19m，宽4.5m，高2.5mm，重量约5t;\n2.功率参数：运行功率为100kW；峰值功率为180KW;\n3.性能指标：生产单片定位网耗时≤200s、设备运动精度≤0.1mm，成品构件精度为±1mm。","应用于铁路大箱梁定位网钢筋生产。","吴艳\n13329019570"]
[106,"合肥市春华起重机械有限公司","合肥市\n肥东县","QDS 20T全自动无人起重机","该设备在短时间内能算出最优吊装路径，优化施工、缩周期，实时监测运行、识别风险、自动调整，规避人为疏忽与恶劣环境风险，减少误差，全方位提升吊装安全性。","1.起升定位精度：3mm；\n2.大车定位精度：3mm；\n3.小车定位精度：-3mm；\n4.抓取成功率：100%。","应用于港口物流、仓储管理、建筑施工等起重工作。","王琳\n17718102867"]
[107,"合肥神马科技集团有限公司","合肥市\n经开区","CYL 型千吨级高承载超高压海缆立式成缆机","该设备是神马科技研发的新型高效脐带缆成缆装备，主缆芯线单盘最大承载量高达千吨级，具有线缆退扭功能，适合大长度脐带缆的绞制，装备主要用于国产大长度海洋脐带缆绞合成缆。","1.高强度、高刚度、受力均布的大型回转结构；\n2.显著减少支撑托轮组数，方便装拆及维修;\n3.单个三片式13米转盘承载达1500吨级，一次成型长度达 45KM 大长度海缆。","应用于大长度脐带缆绞制。","卢裕敏18019981397"]
[108,"安徽吸收谱仪器设备有限公司","合肥市\n高新区","高能型X射线吸收精细结构谱仪（原位工况X射线吸收-发射光谱表征系统）HE ultra","该设备是研究化学反应与化工机理重要的必备装备之一，在同步辐射装置探测可解决耗时耗力问题，利于催化剂筛选，还能实现实验室日常分析，即时剖析元素价态与化学环境。","1.能量分辨率：0.5-1.5eV\n2.光通量：2×10^6@8 keV\n3.能量范围：4.5~25keV\n4.测试模型：配备荧光模式和发射谱模式","应用于储能、地质、放射、生物等领域。","陈熙雨15655141165"]
[109,"安徽双骏智能科技有限公司","合肥市\n安巢经开区","F1车身Force G1.F生产线设备","该设备将焊装单元与智能设备集群互通互联，作业车辆信息实时显示。借助机器人技术，快速适应多车型、批次生产，提升自动化与柔性化水平，还能靠数据分析预判故障，保障输送、机器人稳定运行，减少维护时间。","1.整线生产节拍可达40JPH；\n2.工件长度为400～1000mm时；\n3.角度尺寸公差-3°～6°；\n4.长度尺寸公差-0.5mm～+0.6mm。","应用于汽车白车身的焊接生产过程中。","何雯\n13865985640"]
[110,"科威尔技术股份有限公司","合肥市\n高新区","2.5MW PEM电解槽测试系统 （HETS-PWE-S-2500K）","该系统可进行极化曲线、新能源工况模拟等测试，满足电解槽暂稳态输出以及耐久测试要求，测试数据可达范围14~700Nm³/h，能应对5%~150%宽功率与0-10MPa产气压力组合边界测试。","1.大功率阻抗频率范围0.1-20kHz，最大扰动电流900A；\n2.高动态气体分离,泄放速率<6min@5-0.5MPag，充装速率<10min@30Nm³/h&0-50Barg(氢测)；\n3.气体快速取样时间：30min；\n4.防爆型单体电压巡检：电压巡检-5～+5V，精度+1mV。","应用于性能验证与优化产品研发、标准化测试等。","伍芳\n13855643588"]
[111,"安徽福晴医疗装备有限公司","合肥市\n高新区","磁共振成像系统（Climber 150）","该设备支持全身磁共振扫描成像，具备超快速颅脑血管、温度、去伪影、多核功能等高级成像，支持远程会诊，能实现远程诊断，助力医疗服务。","1.超导磁体中心场强：1.5T；\n2.磁体中心孔径:600mm；\n3.5Gs磁场强度最大范围：X方向≤2.5m；Y方向≤2.5m；Z方向≤4.0m；\n4.磁场稳定性：≤0.1ppm/h；\n5.几何畸变（绝对值）:比例几何畸变：≤3%；方差几何畸变：≤3.5%；最大几何畸变：最大值≤5mm。","应用于磁共振扫描、基层脑卒中防控和肿瘤筛查等。","刘海胜15375243480"]
[112,"安徽合力股份有限公司","合肥市\n经开区","i系列CQD16-30无人驾驶高起升前移式叉车\n（CQD16-30-AGV1LI）","该设备由导航系统、控制系统、车体系统和自动充电系统等组成，是集智能、机械、电子、液压等技术为一体的智能产品，能有效解决仓储物流环境下的自动化物料搬运需求。","1.采用3D激光导航定位技术；\n2.采用基于AI识别的车辆运动控制与环境感知技术；\n3.采用作业装置实时控制技术；\n4.最大车速8km/h，最大起升高度12500mm，定位精度±5mm。","应用于产线、仓储，地面托盘物料搬运堆垛。","李晓静18788897141"]
[113,"安徽中科光电色选机械有限公司","合肥市\n肥西县","KGS5干湿颗粒通用矿石色选机","该设备综合光、气、机、电技术对不同矿石进行深度识别和智能处理，主要适用于2-50mm大小不等的大颗粒、潮湿矿、干粒等矿石的分选和剔除，达到绿色、高效、智能的选矿目的。","1.处理量10-20T/h；\n2.剔除率≥99%；\n3.干料2-50㎜；\n4.湿料10-50㎜。","应用于金属矿及非金属矿的采矿、冶金、加工等领域。","唐燕\n 18356097890"]
[114,"安徽至博光电科技股份有限公司","合肥市\n高新区","全光纤高灵敏管道漏失监测仪","该设备依据高灵敏光纤干涉原理，运用特定光源、结构与算法，实现对管道泄露振动的高灵敏监测与精准定位，借助共享平台，达成供水管网漏失的精准识别、线上诊断，让管道漏损定位精确又直观。","1.最小分辨率：0.1ug，测量带宽10Hz-2.2kHz±3dB，灵敏度30V/g；\n2.最小可识别泄露速率4L/min@0.3MPa，漏损识别误报率≤5%；\n3.信号质量RDRP≥-100dBm，电池续航时间＞5年，IP68级防水，整机寿命≥10年，重量560g。","应用于供水、供热、输油、燃气等管道泄露监测领域。","梁慧元18656564508"]
[115,"安徽锐能科技有限公司","合肥市\n包河区","锂电池PACK系统智能生产线","该设备专注锂电池PACK，可自动流转、组装、下线检测并上传数据，智能化程度高，能检测内阻、绝缘等多参数，全面评估下线性能，提升可靠性与效率，实现电池系统全生命周期管理。","1.主要指标：30天故障率≤1%；\n2.时间稼动率≥99%；\n3.扫码合格率≥99.5%；\n4.设备能力指数CMK≥1.67；\n5.噪声≤75db。","应用于锂电池PACK产品自动流转、组装、检测。","曾国建13615512722"]
[116,"合肥御微半导体技术有限公司","合肥市\n高新区","集成电路掩模版缺陷检测设备i6R-210","该设备采用高精度明暗场双检测系统，具备快速高效检测光掩模缺陷、提供缺陷分类、全景检视等多重功能，为国内独有，达到国内领先水平，已进入成熟制程产线，在多家集成电路头部厂商获得批量订单。","1.最小分辨率5μm，比进口IRIS同类竞品优50%；\n2.探测模式包含明、暗场；\n3.采用高速同步控制和大数据处理，产率40@RSP150，是竞品5倍以上。","应用于前道晶圆显影、掩模版表面缺陷检测等场景。","盛洁\n15855103631"]
[117,"安徽乐库智能停车设备有限公司","合肥市\n肥东县","PPYL智能停车位","该设备运用分层停放技术安全存车，新增自动对中装置，既能调整车辆方向，又可使其精准居中。车辆进出能直线通行，减少在进出口的逗留时间，大幅提升存取车的运行效率。","1.单车进出时间：242s；\n2.升降速度：58.4m/min；\n3.横移纵移速度：39.3m/min；\n4.平层精度：3mm；\n5.停准精度（搬运台车存取车）：7mm。","应用于公建项目、商住、公共等停车场所。","郑智华15375254700"]
[118,"安徽耀峰雷达科技有限公司","合肥市\n经开区","两维相控多面阵雷达YER-04A-S","该设备功能强大，可在行进间探测、跟踪低空无人机目标，上报其位置、速度等信息，能分类目标类型，还具备无人值守、远程显示信息与控参及目标数据记录、回放等能力，满足多元需求。","1.性能指标:重量<15kg(单面);尺寸450*350*80mm(单面);\n2.整机功耗<1800W;\n3.探测距离≥1.5km(RCS=0.01m)，>2km(RCS=0.1m);盲区≤150m;\n4.覆盖范围方位360°，俯仰 30°;\n5.数据率:TWS 模式≤3s，TAS 模式≤0.5s。","应用于低空安防领域。","董睿\n15756001099"]
[119,"合肥瑞石测控工程技术有限公司","合肥市\n高新区","乙烯裂解炉节能增效控制系统","该设备用于乙烯裂解炉，它能自动优化燃料与空气配比，降低烟气氧含量与过剩空气，节约燃料，减排 CO₂、NOx，还可智能分析烧焦，精准判断效果，提速又延周期。","1.国内首次将炉内工件温度检测用于炉膛温度分布优化控制；\n2.将炉膛气体中CO含量用于低氧燃烧控制;\n3.节能降耗1%—2%，降低污染物排放≥10%（NOX）。","应用于石油化工行业中乙烯裂解炉及其它加热炉。","周佳\n18555689067"]
[120,"安徽精科检测技术有限公司","合肥市\n高新区","电驱动系统双轴EMC加载测功机","该设备为新能源汽车打造的电驱动系统，功能强大，可加载多种被试件，兼顾轻型车、乘用车的多类电驱动总成及高速电机，还研发出移动式测功机系统模拟发动机输入，对各类电机及总成开展EMC测试。","1.电磁背景噪音：优于CISPR25 Class5 ；\n2.最高转速：20000rpm；\n3.额定扭矩：2500N.m;\n4.扭矩测量精度:   ±0.05%FS；\n5.扭矩控制精度：±0.5%FS","应用于汽车、高铁、飞机、机器人等电驱动系统领域。","盛雅\n15375424521"]
[121,"安徽国芯智能装备有限公司","合肥市\n包河区","超大台面高精度曝光设备-GDI-50DPlus","该设备采用OLED屏幕关键材料光刻技术，具超大台面高精度等特点，实现国产化替代，可为众多 FMM、Open Mask厂商提供关键光刻制程设备。","1.曝光尺寸：1890 mm *1050mm；\n2.精度：±10um；\n3.生产效率＞80S/面；\n4.满足第6代AMOLED高精度掩膜版生产对光刻设备的需求。","应用于各种金属掩模版化学刻蚀法中的光刻环节。","郑倩文18110909546"]
[122,"合肥中科光博量子科技有限公司","合肥市\n高新区","GBQ L-03三波长八通道拉曼偏振激光雷达","该设备基于大气拉曼激光遥测原理，在传统基础上增加氮和水汽拉曼散射通道，提高气溶胶反演精度，还可协同探测水汽混合比廓线。","1.探测因子：气溶胶、云、水汽；\n2.有效探测高度≥10km (与天气有关)；\n3.输出波长：355nm、532nm、1064nm；\n4.空间分辨率：7.5m, 可选；\n5.时间分辨率≤30min，可选。","应用于大气灰霾污染颗粒物、气象污染的研究。","徐晶晶13856049544"]
[123,"合肥亚辰机械制造有限公司","合肥市\n长丰县","TCL锥形内筒线","该设备创新研制冲孔压型机、翻边胀筋机、抱圆扣缝机等多种成型装备，采用机械化作业降强度，人员减少2/3，基于锥形桶工艺，解决锥度精度问题，省材降能，良品率高。","1.扣缝模具100万次、成型轮30万次以上寿命；\n2.PLC编程控制，具备24小时连续运行；\n3.跳动检测：跳端<1mm，径跳<1.8mm；\n4.节拍≦20S/件，螺丝工位扭力23-25N；\n5.扣缝力0.5mm、0.6mm料片50mm≥5000N；","应用于洗衣机内筒生产","赵念红18919663958"]
[124,"中水三立数据技术股份有限公司","合肥市\n蜀山区","智能测控一体化闸门（农渠）","该设备集成多种智能系统模块，实现闸门自动控制、水位采集、流量计量、水量控制、视频监控等，实时监测农田灌溉状态。","1.测控一体化闸门在设计流量范围内，测量准确度>95%;\n2.内置水位传感器或外置水位传感器，均适应测流箱安装与运行环境的要求，分辨率为0.1cm；\n3.闸门在设计工况下工作时开度偏差±0.1cm；\n4.数据实时采集上报，采集频率<1min,上报频率5~10min。","应用于支渠，斗渠，农渠的用水控制与计量。","刘芳\n13399519309"]
[125,"安徽通盛能源科技股份有限公司","合肥市\n长丰县","风冷电池舱(鹏辉150Ah电芯，容量3.1104MWh）","该设备集高效散热与智能管理功能，采用先进风冷技术保持电池组最佳温度，模块化设计有利扩容维护，智能系统时刻监测状态，为多场景提供可靠储能方案。","1.电池单体标称电压：3.2V/150Ah；\n2.直流内阻(mΩ)：≤3；\n3.充放电深度(DOD)：≥90%；\n4.循环寿命：≥4000次；\n5.BMS平均故障间隔时间≥40000h。","应用于新能源汽车、可再生能源发电以及智能电网等。","周星星15705601686"]
[126,"合肥金果缘视觉科技有限公司","合肥市\n高新区","STJ-06水果分选机","该设备运用多种核心技术，在不破损水果的情况下精准检测其内部品质问题，通过分选去除不佳水果，确保最终销售水果品质优良。","1.损伤率为0.5%；\n2.尺寸分级+0.75mm/-1.00mm，合格率99.6%；\n3.质量分级+1.5g/-1.5g，合格率100%；\n4.外观颜色分级合格率99.7%；\n5.内部品质（糖度）分级+0.5brix/-0.5brix，合格率99.6%。","应用于砂糖橘、苹果等水果品质检测和分选。","江传圣13485708085"]
[127,"安徽中显智能机器人有限公司","合肥市\n安巢经开区","MNT组膜段自动线","该设备采用多种技术，通过设备的视觉检测和高质量贴合及智能化控制管理，提高背光线前头模组质量，避免工人操作失误致产品品质问题。","1.贴片效率≤10.0s/pcs；\n2.贴合精度±0.1mm；\n3.良率≥99.6%。","应用于显示屏背光前投模组的组装、检测等生产。","荚长慧13365696440"]
[128,"合肥孚烜自动化科技有限公司","合肥市\n经开区","掩膜版清洗机FX-Mask Clean 01","该设备是针对掩膜版基板生产环节中的洗净工艺研发的一种全自动高精度清洗系统，用于清洁光刻掩膜版上的微粒和残留物。产品功能包括：自动清洗、干燥、检测和分类掩膜版等，确保光刻过程的准确性和重复性。","1.设备外形尺寸9500x4300x3750mm；\n2.设备总重量12.5吨；\n3.可清洗最大掩膜版尺寸1400x850mm；\n4.清洗工艺：采用超声+兆声+循环+过滤+抖动+加热+浸泡+鼓泡等组合方式。","应用于半导体、微电子、平板显示等高清洁度场景。","郭甫\n18221290064"]
[129,"合肥科迈捷智能传感技术有限公司","合肥市\n高新区","加油站油气回收在线监测控制系统","该设备通过气液比闭环控制实现精准稳定测量，实时监测油、气流量并预警，应用 LoRa 技术传输数据，还有蓝牙和网络远程诊断维护功能。","1.气液比1.0-1.2；\n2.测量精度1.0%RD；测量范围7-120L/min;低下限测量（量程比1:90，下限低至2m/s);\n3.气液比控制器每50ms对比例阀或变频泵进行控制；\n4.温度压力修正：基于温度压力输出标况流量。","应用于加油站、储油库、油罐车和环保监测等场景。","张丹丹18256931243"]
[130,"安徽天德智能装备制造有限公司","合肥市\n蜀山区","数字化水稻育秧播种成套装备","该设备通过高精度传感器与算法监测状态，有独立可调频率系统，还能双机协同及数字化控制，实时调整播种参数，保证深度和间距一致。","1.每小时可实现2400盘播种速度；\n2.实现自动供盘、智能播种、自动洒水、自动覆土、自动码垛全程无人化作业；\n3.选用数字化育秧系统软件，实现从浸种、播种、暗化、秧苗管理等环节全程溯源。","应用于现代化育秧中心建设。","杨雪松18297857709"]
[131,"合肥赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司","合肥市\n肥西县","柱状钾智能自动包装线","该设备采用多类型系统及工业互联网架构软件控制平台，实现柱状钾生产从配料到运输的全流程自动化和智能化运行。","1.包装重量20-50kg；\n2.包装速度小于300包/小时 ；\n3.计量范围5-25kg/25-50kg；\n4.Y轴平行度偏差±0.02mm/m，XY轴垂直度偏差±0.02mm/m；\n5.定位偏差：±0.01mm/m","应用于化工、农业、环保等领域。","朱亚迪15375479865"]
[132,"合肥天时测控技术有限公司","合肥市\n高新区","35-350kw换热器综合性能测试台","该设备可测板式换热器性能，依据《J8/T 8701-2018》协议，可检定、开发优化换热器，控制测量试验参数，由计算机控制试验，有自动记录、远程监控和打印数据功能。","1.水冷蒸发器性能试验(冷媒/纯水、冷媒/乙二醇水溶液);\n2.水冷冷凝器性能试验(冷媒/纯水、冷媒/乙二醇水溶液);\n3.水/水换热性能试验(仅纯水与纯水换热，不考虑乙二醇水溶与乙二醇水溶液或水换热)；\n4.实经济器性能试验(冷媒/冷媒)。","应用于机组水温测试。","吕长凤13083195989"]
[133,"合肥亦威科技有限公司","合肥市\n高新区","高精度温控设备 THD004S","该设备采用超高温Chiller技术，可以提供精确的范围为-20℃~90℃的循环液体，确保出水温度稳定在用户设定的高温度值，满足特定工艺或设备运行的需求。","1.换热方式：冷媒-水换热;\n2.温度范围：-20℃~90℃;\n3.温控精度：±0.1℃;\n4.冷却能力3.6kW @-20℃;\n5.泵口流量：≥30L/min @ 0.5MPa（主机入水口处压力）。","应用于化工与制药、食品加工 、电子制造业等。","梁云飞18755148445"]
[134,"合肥哈工汽车智能系统有限公司","合肥市\n经开区","CD柱车身件项目自动化焊接线体（EOY-REEV车型）","该设备是CD柱车身件项目自动化焊接线体（EOY-REEV车型），能够实现高效、高质量、灵活的车身焊接生产，满足汽车制造业对车身生产的要求。","1.柔性切换机构重复定位精度：0.2mm；\n2.焊接/搬运机器人重复定位精度：0.06mm；\n3.弧焊机器人重复定位精度：0.08mm。","应用于汽车制造商及零部件供应商。","鲍艳\n15256905101"]
[135,"合肥合宁电工设备有限公司","合肥市\n新站高新区","海洋软管铠装生产设备","该设备用于海洋非粘结型柔性软管铠装生产，由多条生产线组成，可完成多层铠装制造，提升产品高强度、耐压、耐腐蚀等性能。","1.铠装钢带规格：(20～90)×(0.25～2.0)mm；\n2.异形钢带结构：Z 型、T 型和C 型；\n3.锁扣扁钢条规格：11×4.8～27×12mm；\n4.扁钢丝规格：（6~15）mm×（2~6）mm；\n5.海洋软管外径Φ100～450mm，年产能力100km（6915吨）。","应用于海上石油勘探、开采和运输领域。","董凯\n18756008273"]
[136,"安徽九辰环境科技有限公司","合肥市\n肥西县","废水处理系统","该设备运用生物+物理+化学相结合的处理技术，高效去除废水中的有害物质，同时实现资源的回收利用；运用自动化控制系统，对每个阶段的水质水样数据进行系统统计和监控，预警系统，保证整体系统的稳定运行。","1.净化效率98%；\n2.处理能力0-2000m³/d；\n3.能耗低；\n4.排放水质达标。","应用于工业切割液废水处理领域。","卢婷婷18056018339"]
[137,"安徽国科仪器科技有限公司","合肥市\n高新区","加热版X射线衍射仪","该设备采用高亮度微焦斑光源与多层膜聚焦系统，在样品处得极小光斑，配pinhole优化光斑，能实现120GPa以上的样品压力。","1.聚焦光斑：≤70*70μm2；\n2.微聚焦点光源：提供高强度高能量液态靶X射线光源，最短波长仅为0.51埃；\n3.样品调节台：五维电动样品位移台；\n4.二维探测器：大面积单光子计数直接转化型探测器。","应用于纳米、生物、高分子膜、金属材料等领域。","朱婷婷18256518776"]
[138,"合肥中辰轻工机械有限公司","合肥市\n经开区","YLGD136A流量计易拉罐灌装机","该设备采用高精度流量计等关键技术研发设计，比传统灌装机优势显著，已应用于陕西健力宝、青岛啤酒（兴凯湖）等公司，运行效果良好。","1.产能：1500罐/分钟（330mL）；\n2.生产效率：98%；\n3.罐损率：0.01%，盖损率：0.01%，液损率:0.50%；\n4.灌装精度:±1.5mL；\n5.成品合格率:99.90%。","应用于易拉罐饮料等灌装。","丁海峰18756970330"]
[139,"合肥真萍电子科技有限公司","合肥市\n经开区","双腔立式炉管","该设备可用于集成电路圆片胶固化，涉及BPO胶/PI胶/BCB胶等，还能进行IC多方面（如晶圆等）的合金、快速退火和固化操作。","1.设备尺寸：2400(W)x2180(D)x2950(H)；\n2.存放数量：（8inch:100pcs/管 12inch：75pcs/管）；\n3.温度范围：长期使用温度: 375℃ 最高温度：750℃；\n4.置换气氛N₂、O₂，氮流量90L/min(每管),氧含量≤10ppm ；\n5.清洁方式：升温750℃自清洁。","应用于6&8&12英寸晶圆先进封装。","高杰\n19956099608"]
[140,"安徽信远包装科技有限公司","合肥市\n肥西县","自动粉碎混合包装生产设备","该设备具有全自动高效率生产线，由多个系统组成，通过输送系统及运行轨道连接粉碎、配料、混合、包装等系统，包括上料、卸料装置等。","1.产量效率：≥20吨/小时；\n2.计量精度：±0.2%；\n3.包装规格：1kg～50kg；\n4.粉尘过滤效率：99.9%；\n5.排放浓度≤10mg/Nm3。","应用于食品、医药、农业、化工等行业。","胡思琪13399694995"]
[141,"合肥哈工亚南工业技术有限公司","合肥市\n经开区","多列颗粒包装线","本设备采用条形袋背封技术，袋形美观且方便适用，其多列颗粒包装线操作简单、结构完善，是包装行业首选，适用于多类颗粒产品包装，可提高效率等。","1.灌装精度≤1克，颗粒剂装量精度≤±3%;\n2.切割频率70次/分钟，单袋称重速率70次/分钟;\n3.采用双重计数输送系统，抽检合格率≥99%。","应用于食品、药品、保健品等行业。","丁艳\n18909694652"]
[142,"安徽万维克林精密装备有限公司","合肥市\n经开区","石英炉管清洗机，型号：whtca3-1800，asdtc05","该清洗设备为12寸石英炉管/舟类型，应用于多领域，有强力去污等优势，能保持洁净度和性能，提高生产效率，保证产品质量，操作自动化且有多重安全保护。","1.清洗过后的石英炉管/舟零件的金属污染：Ca，Co，Ni，Fe，Cu，Al，Ta，Ti，W，Zn，Cr，Mn，Per element<5e10cm⁻²，即每种金属元素每平方厘米所含微粒数量小于5e10；\n2.清洗效果较好无污染。","应用于半导体晶圆、液晶显示器、光纤等制造场景。","张烨\n15821062978"]
[143,"合肥科珞威信息技术有限公司","合肥市\n肥西县","RUN/IN  自动化线体设备","该设备采用多种技术，利用输送线和机器人输送，实现笔记本自动上下线、入库，完成智能调度出库、快速抓取和兼容测试，适应不同尺寸，提升测试性能。","1.单个系统兼容测试13寸-15.6寸笔记本；\n2.实现单小时笔记本老化测试最大吞吐量，单小时吞吐量超过400台设备；\n3.实现快速抓取和测试，机器人一抓一取的节拍≤30s；\n4.实现FID 或二维码读写失败率≤1/20000。","应用于笔记本电脑制造企业。","孙加伟15002087600"]
[144,"中生医疗科技（合肥）有限公司","合肥市\n经开区","超高通量高端流式细胞仪","该设备采用流式细胞术定量分析技术，是强大的细胞分析工具，可对生物微粒快速定量分析，能测细胞多参数，短时间内可大量检测和多参数定量分析。","1.最高配置3光15色；\n2.仪器分辨率≤2%；\n3.荧光检出限：FITC＜50MESF，PE＜30MESF，APC＜30MESF；\n4.荧光线性≥0.99，携带污染率≤0.1%；\n5.检测颗粒范围：0.2-50μm，采集速度≥60000Events/秒。","应用于肿瘤学、血液学、免疫学等临床和科研检测。","马莹莹18056030939"]
[145,"合肥谱佳医学检验实验室有限公司","合肥市\n高新区","超高效液相色谱串联质谱系统（AcuraMS5500）","该设备是一种高端分析仪器，集成了液相色谱的高分离度、高效率和质谱的高灵敏度、高选择性。综合来看，该产品技术达到国内领先水平，具备较好的经济效益和社会效益。","1.质荷比m/z范围5～2000u；\n2.最大扫描速度12000u/s；\n3.正负切换时间：最小为50ms；\n4.最小驻留时间：1ms；\n5.灵敏度：正离子大于0.4/pg；负离子大于0.8/pg。","应用于医疗、科研、环境、工业生产等领域监测。","涂佳杰13956924508"]
[146,"安徽霏润智能科技有限公司","合肥市\n安巢经开区","钠电材料自动化设备","该设备含多道工序，集成智能控制系统和数据分析技术，可实时监控、故障预警和智能调度，提升效率和质量，降本减污，减轻劳动强度。","1.磁性异物含量≤30ppb，水分≤300ppm；\n2.粉尘排放浓度≤10mg/m³；\n3.吨袋包装精度±200g。","应用于新能源、医疗、食品等相关领域。","张成雪15056975415"]
[147,"淮北合众机械设备有限公司","淮北市\n杜集区","HZ-DSQS带式输送机多道清扫系统","该设备涵盖多方面优势，回程段设多道清扫结合相关技术为喷头供水，配自动卸料装置，有多种控制模式和多模态感知技术，可精确调整清扫策略。","1.适应带宽650-2400mm，适应带速≤6m/s；\n2.供电电源AC1140/660/380V/220/127V, 50Hz；\n3.供水水压0.3-0.6MPA，供气气压0.5-0.7MPA，耗水量（水刀）<0.6T/h，耗气量（气刀）<60m³/h；\n4.刀片长度≥90%带宽，尺寸偏差GE/T18044-2000（m 级）。","应用于煤矿、电厂、港口、有色金属等输送系统。","刘前进\n15156165269"]
[148,"淮北市众泰机电工程有限公司","淮北市\n高新区","SZZ1000/525刮板转载机","该设备为安装在矿井下的桥式刮板输送机，与刮板输送机、破碎机、皮带机配套，使用时其小车搭接在皮带机导轨上并整体运动，实现煤炭转运。","1.输送量2600t/h；\n2.电动机功率525kW（3300V变频）；\n3.刮板链：中双链；\n4.链速测量：1.85m/s。","应用于综合机械化工作面顺槽转载输送煤炭。","潘军\n18156170506"]
[149,"淮北市协力重型机器有限责任公司","淮北市\n烈山区","NZ-50\n原卤澄清桶","该设备设计中心切向入料和液压驱动提耙装置，加速澄清、提高处理能力，采用PLC远程控制，有底流浓度自动检测及工作参数智能监控功能。","1.原卤澄清桶提耙高度可达605mm；\n2.单台澄清桶处理能力≥5000m³/h；\n3.设备噪音≤85分贝；\n4.满足设计条件下，年连续运转时间8000小时。","应用于天然纯碱制取过程中的固液分离。","李芹\n15249966770"]
[150,"淮北矿山机器制造有限公司","淮北市\n濉溪县","DTIIB1000×187M带式布料机","该设备现场运行控制操作柜内的PLC带控制面板，可就地或远程控制，能沿四个方向布料，位置可选，可边行走边布料，物料堆放空间大。","1.纵向输送机：输送量200T/H，带宽1000mm，带速1m/s，机长107.2m，提升高度2350mm，功率30kw，卸料车移速10.6米/分；\n2.横向输送机：输送量200T/H，带宽800mm，带速1.25m/s，机长16.8m，功率11kw,卸料车移速13.4米/分；\n3.单边布料宽度：2.9-13.9m。","应用于大型矿山、煤炭、码头散状物料堆放场地工作。","李亚\n13399617766"]
[151,"安徽楚王制药机械科技股份有限公司","亳州市\n谯城区","PBJ-300平面切片机","该设备性能稳定，切制片形好，效率高，适合圆状药材切制，通过气缸下压药材接触滑动刀片切制，配气泵和识别屏，解决了切片自动化问题，成品率超90%。","1.适用功率电压380v/5.5kw；\n2.生产能力:150-800kg/h；\n3.外形尺寸:2400*900*1800mm；\n4.整机重量:510kg。","应用于中药材制药重点领域。","王世宽15956793990"]
[152,"泗县伟达农机具有限公司","宿州市\n泗县","双轴打秧还田机（4JHG-100X）","该设备具有打秧功能，采用双轴设计可打散翻耕土壤，还田功能可将农作物残余物翻入土壤，能高效完成大面积打秧还田，提高工作效率。","1.茎叶打碎长度合格率≥85%;\n2.漏打率≤8%;\n3.留茬长度≤150mm;\n4.伤薯率≤3%;\n5.打秧刀平均寿命≥100h。","应用于红薯、土豆等作物的种植田、小型家庭农场。","梁婷婷18325708640"]
[153,"安徽三虎机械科技有限公司","宿州市\n泗县","5XFL50型组合式粮食清选机","该设备主要用于粮食清选，可对不同粮食进行筛选、除杂操作，具有高效、精准的特点，操作简单，能有效提高粮食质量，保证清选效果，为粮食加工提供便利。","1.纯工作小时生产率≥50 t/h；\n2.振动电机功率0.75 kW；\n3.风机电机功率5.5 kW。","应用于农业领域。","高宗艳15755796016"]
[154,"安徽文君自动化科技股份有限公司","宿州市\n埇桥区","WJDY-500 立式高频淬火机床","该设备集多种功能于一体，实现快速均匀加热、自动化操作和高效冷却，适用于回转支承精准淬火，提升产品质量和硬度均匀性，降本，是高性能热处理设备。","1.淬火感应器精度±0.1mm；\n2.加热长度≥1000mm；\n3.最大承重≥500kg。","应用于机械制造、汽车零部件等行业。","张卫军\n15852164988"]
[155,"宿州马龙环保科技有限公司","宿州市\n埇桥区","φ2.4*8溢流磨（湿法）","该设备集研磨、分级、分离于一体，采用高效研磨与动态分离技术，智能温控与自动化废料处理系统，实现物料高效研磨、分级及持续稳定运行，显著提升研磨效率与设备耐用性。","1.筒体钢板厚度40mm，大齿轮模数28，材质ZG310-570；\n2.小齿轮及轴材质锻42CrMo；\n3.耐磨合金钢衬板ZGMn13Cr2。","应用于化学、采矿、建筑材料等行业的湿法研磨工艺。","王悦\n13852151779"]
[156,"安徽朔源农业节水科技有限公司","宿州市\n埇桥区","JP75-400D型卷盘式喷灌机","该设备具备智能控制等优点，通过喷灌压力水驱动自动移动喷洒，操作简便，灌溉精度高、节水效果好，单双喷头配置满足不同需求，是现代农业高效节水灌溉的理想选择。","1.入机压力4.0-10.3bar；\n2.喷嘴直径16-22mm，均匀度≥85%；\n3.喷头流量13.6-36.4m³/s；\n4.一次灌溉面积1.64-2.96ha；\n5.一小时灌溉面积0.041-0.74ha。","应用于农田灌溉、园林景观及工业除尘。","杨宁\n18811938613"]
[157,"安徽以心医疗器械有限公司","宿州市\n砀山县","无创肺水测量仪","该设备能精准定量测量肺水含量，无创避免感染风险和患者痛苦，辅助心衰诊断及判断病情进展，还可指导心力衰竭患者利尿剂用药方案。","1.无创方式精确测量患者肺水含量；\n2.以%数字定量表示肺水含量，反映肺组织内水分含量的相对指标，数值越高代表心衰患者的肺淤血情况越明显。","应用于心力衰竭患者，适用于心内科、急诊科、ICU等。","赵锦涛18516079298"]
[158,"安徽银锐智能科技股份有限公司","蚌埠市\n怀远县","深加工连线","该设备通过多种设备及控制程序将各机组紧密联系，形成高效运行节拍，减少玻璃上下片次数和人员配置，以提高生产效率，保证产品质量。","1.采用自动铺绳、纸技术对不同规格尺寸玻璃进行加工。 \n2.采用视觉缺陷检测技术，实现在线或离线检测运行中的玻璃表面缺陷；\n3.将缺陷信息自动与MES/ERP通讯、分析，达到按等级定界良品，自动分级下片目的。","应用于光伏玻璃加工。","孙宁\n17355231153"]
[159,"安徽中科大禹科技有限公司","蚌埠市\n禹会区","力康盾®ZKDY-G-180-P型等离子体空气消毒机","该设备采用等离子体空气消杀技术，有多种优势，可高效杀菌（99.9%），能24小时人机共存，无耗材，集多种功能于一体，其智慧物联管理系统可通过云平台链接设备，扩充医院信息共享交互功能。","1.等离子密度分布4.82×1018m-3-2.03×1019m-3；\n2.臭氧浓度：＜0.01mg/m3；\n3.白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9%，自然菌杀灭率：≥91.59%；\n4.甲醛净化率：≥96.4%；\n5.洁净度：空气洁净度 6 级。","应用于室内空气净化消毒。","何悦月13365729098"]
[160,"蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司","蚌埠市\n固镇县","YL5380GXFPM180/SCA泡沫消防车","该设备配大功率大流量水泵和喷水系统，经泡沫比例混合装置将水与泡沫混合形成灭火泡沫，可迅速控火，适用于多类火灾扑救，有长距离供水能力，能连接消防水带从远处供水。","1.消防泵流量170L/s以上；\n2.消防炮流量150L/s以上；\n3.射程106米以上。","应用于超大面积、远程、高层火灾场景。","熊威\n13909628228"]
[161,"安徽航天生物科技股份有限公司","蚌埠市\n高新区","硬性电子输尿管肾镜（UR系列）","该设备用于泌尿系统疾病可视化诊疗，提供高清图像，可辅助碎石手术、肿瘤观察及输尿管狭窄梗阻处理，为其提供可视化通道和方案，为诊疗提供影像支持。","1.成像系统：采用CMOS技术代替传统光导纤维；\n2.图像分辨率:≥16万像素，景深：2-50mm；\n3.视场角:110°，相比传统光学镜提升46%；\n4.工作通道:6Fr；\n5.手持重量减轻50%，减少手术疲劳度。","应用于肾脏、输尿管结石、肿瘤切除活检等。","刘翠云18955229978"]
[162,"界首市金龙机械设备有限公司","阜阳市\n界首市","JL型-智能型环保粮食输送清理成套设备","该设备能够实现粮食自动平均分布入仓功能，从卸粮到清理再到提升输送过程中根据粮食的特性自动调整输送清理的参数和方式，精确循迹控制粮食输送路径，提高了粮食输送清理的作业精度和效率。","1.水平度：机身上平面水平度≦±3mm；\n2.中心对称度：偏差≦±3mm；\n3.皮带跑偏：皮带跑偏值≦±20mm；\n4.输送带对中运行：中心线间的偏差±40mm。","应用于粮食收购站、粮食仓储企业与粮食加工企业。","于素华15055569908"]
[163,"临泉县宇诚机械有限公司","阜阳市\n临泉县","“宇诚牌”果蔬烘干机","该设备采用高温、蒸汽进行热交换，对新鲜果蔬进行快速脱水干燥，使果蔬的含水率迅速降低，减少营养成分流失，延长果蔬保鲜期。","1.干燥不均匀度：≤5%；\n2.单位耗热量：≤6100；\n3.单位耗能量：≤6400；\n4.噪声：≤75（dB）。","应用于农产品、药材等深加工行业。","孙涛\n13505673408"]
[164,"中国电子科技集团公司第八研究所","淮南市\n田家庵区","超水深重载大功率光电复合脐带缆系统","该系统连接母船绞车与深海采矿车，可吊放和回收采矿车，提供大功率供电、光电信号传输及控制功能，具有高强度、大连续长度等特点，能适应深海环境。","1.连续长度：≥7000m；\n2.外径：60.5±0.5mm；\n3.工作电压：6600 VAC，工作水深：6000m；\n4.断裂强度：1430kN；\n5.最大工作拉力：470kN。","应用于某多金属结核深海采矿重大工程。","姬可理13505545589"]
[165,"安徽赛月智能机械装备股份有限公司","淮南市\n凤台县","啤酒原料处理设备SY2406","该套设备包括原料处理多个功能，利用风、筛、比重选料等手段去除啤酒生产原料中无价值物质，使麦芽纯净率达99.7%，主要用于啤酒生产前端原料处理。","1.筛理风选面积可灵活调整；\n2.高效清理原粮杂质；\n3.智能调控风机参数；\n4.自控程序先进优化。","应用于啤酒生产领域。","李奥\n0554-8118111"]
[166,"凯盛重工有限公司","淮南市\n经开区","悬臂式掘进机","该设备主要用于煤矿井下硬岩巷道掘进，由多部件组成，也可用于条件相近的矿山及工程隧道掘进，整机结构紧凑、机身矮、重心低，工作稳定性好，利于掘进生产线设备布置的空间利用。","1.独特冷却设计提升工作效率；\n2.创新传动结构延长工作臂寿命；\n3.机身窄矮且环境适应性强；\n4.鉴定技术水平国内领先。","应用于煤矿井下硬岩巷道掘进。","董建华\n0554-5727498"]
[167,"安徽坤泰车辆动力科技有限公司","淮南市\n凤台县","集成式双电机混合动力变速器2DHT","该系统是拥有自主知识产权的全新双电机架构，具有结构紧凑、全新智混、专利技术等特性，优化系统方案和能量管理控制策略，可多种驱动模式，满足多车型需求，实现超低油耗。","1.攻克多项混动变速器难题；\n2.成本降20%以上，节油35%-45%；\n3.具备多种先进核心技术。","应用于新能源混合动力汽车。","吴帅\n0554-8561009"]
[168,"安徽鲲鹏装备模具制造有限公司","滁州市\n经开区","阴模成型设备","该设备是新能源汽车内饰皮料吸附成型的专业设备，用于内饰件生产，具有省材料、低能耗、高效率、高柔性等特点，满足小批量多品种智能化生产模式，有效满足市场个性化需求定制。","1.产品成型仅需42S；\n2.加热温度场可在30～400℃范围调节，分区控制并智能补偿；\n3.成型材料可在长900～2300mm、宽500～1250mm范围内调节；\n4.根据材料需要，合模力在20～195kN范围内调节。","应用于新能源汽车内饰皮料吸附成型的专业设备。","葛孝华18365007077"]
[169,"安徽信盟装备股份有限公司","滁州市\n经开区","CF13直立棉结构地毯自动化生产线","该设备采用特殊针刺吸盘与伺服调整实现不同产品尺寸的自动抓取，还能自动上料，并将两种不同材料加热覆合成型。","1.有效加热面积:3000*2500mm；\n2.钉框运行速度980mm/s,生产节拍≤70个/秒；\n3.成型压机台面尺寸：3200*2500mm；\n4.红外加热温控精度：±0.5℃；\n5.直立棉上下表面温度一致。","应用于汽车地毯生产。","陈宜冲18855005262"]
[170,"普瓦尼尼智能装备股份有限公司","滁州市\n经开区","美佳2.0金属板自动生产线","该设备用于电梯外围板产品自动化流水生产，配备上位机软硬件与MES系统对接，能完成板材开卷放料、整平、伺服送料等工序，自动套料并按排产顺序生产，反馈实际生产信息，实现生产节拍≤65秒/片。","1.生产节拍：≤65秒/片；\n2.加工材料为冷板/镀镁锌板，厚度≤1.2mm，成型后长600~2200mm，宽260~1450mm；\n3.与MES系统对接，根据排产顺序自动执行生产，反馈实际生产信息，完成生产报工。","应用于电梯轿厢外围板、拐角板，防盗门自动化加工。","刘守芹18255017770"]
[171,"安徽省留香特种船舶有限责任公司","滁州市 明光市","多工况快速卸载自主导航开体驳船","该船只具有船体密封及快速开合锁紧机构，通过大推力液压缸实现半船体间紧密锁紧、快速解锁与物料卸载，同时实现驳船液压及驱动系统典型故障自诊断和液位自动监控，减少故障率。","1.最大装载量500m3；\n2.液压系统最大推力44KN；\n3.物料可在3-5秒钟内全部卸载完毕；\n4.船体最大开合角度50°，最大航向速度35km/小时；\n5.故障预警成功率≥90%。","应用于疏浚工程、港口和航道维护、抗洪抢险等领域。","刘和明\n13855025996"]
[172,"明光利拓智能科技有限公司","滁州市\n明光市","LT-CEC1000热水器外壳与内胆一体化成型成套设备","该设备将预涂好的外壳筒体板材由码垛料自动单张上料，自动冲孔，由机器人翻转后自动放入进口 卷圆机的台面上。从压合设备出口接料，自动完成两端滚边收口，输送出产线。本设备能够热水器外壳内胆进行一体化生产。","1.全自动；\n2.冲裁精度：+/-0.2mm；\n3.卷圆精度：+/-0.2mm；\n4.设备调整精度：+/-0.1mm；\n5.生产节拍达112秒。","应用于热泵制造等行业。","吴魏\n13918526034"]
[173,"安徽恒创智能装备有限公司","滁州市\n南谯区","应急抢险救援破拆机器人RXR-JM200DAHHC型","该装备可实现远距离大功率遥控作业，配套柔性液压手腕及多功能属具，集成多种功能。能在恶劣环境下完成人员搜索、灾情探测定位等任务，具备灵活移动、环境感知、智能识别等优点。","1.采用柴油发动机驱动，功率≥30kW；\n2.采用智能动力控制系统，遥控无延迟；\n3.越障能力200mm，爬坡能力≥30°，走速1.8～3.5km/h；\n3.环境感知模块可对8种有害气体进行采集分析。","应用于消防与应急救援领域。","潘诗贤15366067897"]
[174,"滁州华海中谊工业炉有限公司","滁州市\n南谯区","VAB-750型真空铝钎焊炉","该设备由真空系统和加热系统组成，真空系统用来满足真空钎焊工艺要求的真空度，当真空度达到规定值时，可进行真空钎焊的升温过程，完成零件的钎焊工作。","1.控温精度:≤±1.0 °C; \n2.温度均匀性：≤±3.0 °C;\n3.压升率：≤0.2Pa/h;\n4.工作真空度：≤5×10-3pa。","应用于航空、航天、兵器、船舶、核工业等行业。","欧阳媛媛13399600500"]
[175,"明光天赋智能科技有限公司","滁州市\n明光市","TF-JT052单基料双色静态机","该设备能与智能调色机连接生产彩色胶，实现成品胶个性化定制。大产量，带循环系统可接两台分装机，产能是传统设备的4倍。免清洗，无需清洗管道和搅拌缸，避免周转分装的繁杂工艺。低损耗，避免传统清洗设备带来的材料损耗。","1.静态机产能：≥2.2t/h；\n2.外形尺寸3690x2120x2420mm；\n3.设备重量：5T；\n4.设备额定电压和功率：52.5KW、380V。","应用于硅酮胶生产。","史晶凤 18365028885                                          "]
[176,"滁州市力威科技设备有限公司","滁州市\n苏滁产业园","LW3229L-加工中心","该设备采用先进数控技术和精密加工工艺，实现高精度加工，满足对零件精度要求极高应用条件。可根据不同的加工需求，灵活调整机床主轴转速、进给量和刀具相对工件的运动轨迹等参数，以适应不同材料和形状的零件加工。","1.定位精度：±0.005；\n2.重复精度：±0.003；\n3.X轴行程：3200mm；\n4.Y轴行程：2900mm；\n5.Z轴行程：1000mm。","应用于汽车、航空航天、电子、通用机械等制造。","李梦\n18019823636"]
[177,"安徽灿实生物工程有限公司","六安市\n裕安区","不锈钢管罐系统","该系统可一键启动自动控制，实现无菌传输自动持续补料、高精度控制细胞培养所需要的环境，在收获系统中进行PH值调节，保持细胞溶液的高活性。配备全自动在线清洗模块，并对产生的废水进行废液灭活后排放。","1.培养基系统含7000、3000、500L配液罐各1个；\n2.无菌过滤模块16套，补料系统4套，收获系统1套，制剂系统1套，CIP站4套，10000L连续废液灭活系统1套（3T/H处理量）；\n3.配液及补料和收获的生产能力为10T/3天。","应用于反应发酵设备提供补料培养及浓缩收集处理。","王德文18930916118"]
[178,"安徽应流集团霍山铸造有限公司","六安市\n霍山县","深海系泊系统吸力锚铸造吊耳","该设备由筒体、顶盖、铸造吊耳、锚头链等组成，通过锚顶部吸力泵产生压力差，将锚吸附在深海海泥中，使 FPSO牢牢锚固。铸造吊耳作为承受交变载荷的关键核心部件，是吸力锚的重要组成部分。","1.铸造吊耳轮廓尺寸2400×2200×1000mm，单重约7.5吨；\n2.铸件材料符合结构用高强度钢铸件标准规范ASTM A148 90-60;\n3.机械性能：屈服强度(Rp0.2):≥415MPa,抗拉强度:≥550MPa,延伸率:≥20%,断面收缩率:≥40%, 冲击(-20℃)/(J)≥50J(平均值)(单个最小值≥32J)。","应用于深海系泊系统。","徐锐\n13966247089"]
[179,"安徽同科生物科技有限公司","六安市\n金寨县","人类HLA-B*5801基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法）","该设备用于体外定性检测抗凝血全血样本提取基因组DNA中HLA-B*5801基因，指导痛风患者个体化用药，从而降低由别嘌醇引起的严重不良反应。","1.高特异性和精密度、检出限1ng/μL;\n2.阳性符合率为100%，阴性符合率为100%，总符合率为100%;\n3.Kappa值为1，P=0.000，满足临床需求。","应用于风湿免疫科、皮肤科和检验科。","刘书宇15316576007"]
[180,"马鞍山市恒永利机械科技有限公司","马鞍山市\n博望区","3MK三代轮毂球轴承全自动磨超线","该设备包括轴承内外轮沟道磨削装置、端面磨削装置、全自动上下料机构、柔性输送系统、退磁机构、自动检测机构等部分，能够对第三代轮毂球轴承上下端面、外圆、内圆、沟道内外表面等部位实现高精度精密磨削。","1.生产效率≤15s/件；\n2.磨床：单向重复定位精度≤2μm；工件、砂轮主轴回转精度≤2μm；\n3.超精机：单向重复定位精度≤2μm，工件、砂轮主轴回转精度≤2μm，轴轮沟道表面粗糙度（Ra）≤0.063。","应用于新能源汽车第三代轮毂球轴承全自动磨削加工。","谢敏\n13955547887"]
[181,"宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司","马鞍山市\n经开区","GL-1250高寒地区铁路客运高强韧机车车轮","该设备针对高纬度高寒地区服务环境，研发兼顾抗机械、热损伤性能的车轮，保证热处理后稳定获得高硬度，提高抗接触疲劳剥离、异常磨耗能力，提升韧性，降低热损伤倾向。","1.抗力性能：轮辋Rm≥930MPa，A≥12%，Z≥21%，辐板Rm比轮辋Rm至少低90%；\n2.轮辋30mm处断面硬度：布氏硬度280-320HB；\n3.轮辋常温冲击值Aku2均值≥30J/cm2，辐板常温冲击值Aku2均值≥30J/cm2，辐板-60℃冲击值Aku2最小值≥20J/cm2。","应用于轨道交通、机车车轮。","国新春15955514923"]
[182,"三联泵业股份有限公司","马鞍山市\n和县","深海采矿多相混输防堵塞提升泵","该设备能将海底采集的矿石与海水混合物从深海提升至海面，在高压、高流速等恶劣条件下工作，具备高扬程、耐磨损和耐腐蚀性，通过高效水力输送系统克服重力和水流阻力，确保长期稳定运行。","1.最大输送颗粒直径44mm；\n2.矿石输送能力109.5t/h,流量465.3m³/h；\n3.矿石输送质量浓度21.7%；\n4.运行稳定性：128min。","应用于多金属结核、多金属硫化物开采和输送。","张杰\n18155580101"]
[183,"安徽美诺福科技有限公司","马鞍山市\n和县","全自动熔片制样系统关键技术与配套设备","该设备集成三大行业技术及成套设备，覆盖原燃料、生、熟料、水泥的自动化检测设备、控制系统和分析软件，打通无人化质量控制，实现生产全流程自动取料、缩分、装样、输送、样品制备、检测及数据分析反馈指导生产。","1.智能化实验室运行稳定率≥98%，制样成功率≥98%；\n2.单个样品熔样时间小于20分钟；\n3.通过提产降耗、提高三率值等为企业创收约500万元/年。","应用于高新技术改造传统产业领域。","孙旒鑫17558755833"]
[184,"安徽马钢设备检修有限公司","马鞍山市\n雨山区","鱼雷罐加盖成套设备","该设备主要用于高温铁水的输运，采用5G方式进行信息交互，具有智能加揭盖、罐口清理、高炉区域集控管理、自动接电等功能。产品符合钢企“双碳”战略需求，具有“少人化”、“集控化”、“一键化”技术优势。","1.可远程控制混铁车一键抬盖、落盖倒罐，混铁车运输铁水温降可减少15℃；\n2.混铁车自加盖装置，加盖机构自重≤2.5t，罐盖打开状态离轨面最大高度≤4.95m，罐盖闭合状态离轨面最大高度≤4.8m。","应用于高温铁水的输运。","张倩\n18325510826"]
[185,"安徽华骐环保科技股份有限责任公司","马鞍山市\n经开区","一种泥膜耦合脱氮除磷一体化污水处理装备（魔方舟Pro）","该设备采用优化的A3O泥膜耦合脱氮除磷工艺，结合泥膜耦合生物倍增、微动力气提提升等技术，实现村镇生活污水处理自动运行，保障出水稳定达到国标一级A。","1.泥膜耦合生物倍增技术，微生物量增加40%；\n2.新型仿生水草改性填料的生物活性高出一般接触氧化法30%；\n3.新型回流系统，生化段能耗降25%，整套设备能耗降40%；\n4.节省占地20%；\n5.出水主要指标满足(GB18918-2002)一级A标准及各地标准。","应用于村镇生活污水处理场景。","朱蓉\n0555-2763127"]
[186,"安徽瑞泰智能装备有限公司","马鞍山市\n经开区","KQ51&KQ52项目主线集成","该设备包含焊装主线、转运系统、安全系统、电气系统、机器人及附属设备，采用高柔性、定位准的自动往复式滚床+整体滑撬的输送模式，结合ROBOTGRIPPER主拼系统实现自动装件。","1.输送线速度0-4m/min（可变频调速）；\n2.单工位节拍135s全线；\n3.侧围定位抓具精度±0.1m；\n4.精度检验差异＜0.4mm。","应用于焊接生产过程。","吴琴\n15655333655"]
[187,"安徽百特机电工程有限公司","芜湖市\n湾沚区","高效板链提升机NBH011H*35M","该设备用来提升各种物料，采用流入式喂料，重力诱导式卸料，其特点是结构简单，外形尺寸小，输送能力大，节能效果显著实现高效板链提升机超大输送量的使用条件，满足设备维护成本低、环保、节能要求。","1.提升高度：35.0m；\n2.输送量t/h：Max1950；\n3.电机功率KW：185×2。","应用于物料输送领域。","宦先华                                                                                                                                                                                                13505592502"]
[188,"瑞鹄汽车模具股份有限公司","芜湖市\n经开区","U725项目自制件模具A包","该设备为U725项目自制件模具A包，为汽车覆盖件模具，是整个汽车零部件装配的载体，质量直接决定汽车安全、舒适、美观等指标，产品开发周期短、成本低，模具结构强度佳，稳定、安全、使用寿命长，产品质量好，模具设计效率和设计质量高。","1.模具工作面激光强化后硬度：59HRC;\n2.车身覆盖件减薄率：18%;\n3.A面光栅条纹检查合格率：98%;\n4.导滑面粗糙度：Ra＜0.8μm;\n5.侧围试模合格率：97%;","应用于汽车领域。","李江\n13505531388"]
[189,"芜湖造船厂有限公司","芜湖市三山经开区","12000吨/11700立方沥青和成品油船","该船只是1C冰级沥青运输船，主要运输沥青和成品油。配置双燃料主机、热油锅炉系统，可使用LNG/LBG清洁燃料；配置双轴、双可调桨推进系统及轴带发电机，实现高能效航行；还配备动力蓄电池组及DC-Link配电系统确保不间断供电。","1.总长140米,垂线间长137.1米；\n2.型宽23.75米,型深11.7米,设计吃水6.5米；\n3.最大持续功率MCR1665KW×1200r/min；\n4.载重吨位：海水比重1.025t/m3时载重量为11600吨；\n5.航速：本船设计在81%MCR，航速是11节。","应用于加拿大五大湖及其沿海地区运营的沥青运输船。","叶康\n18055309099"]
[190,"安徽海螺建材设计研究院有限责任公司","芜湖市\n弋江区","水泥窑高温高尘SCR脱硝系统关键技术及装备","该设备通过开发低阻反应塔、烟气导流均布、高效耙式清灰等装置，有效促进氨氮反应效率，提高氨水利用率，将氮氧化物控制在50mg/Nm³以内，氨逃逸控制在5mg/Nm³以内，实现水泥窑烟气氮氧化物的超低排放。","1.实现水泥熟料线烟气NOx的超低排放，同时有效控制氨逃逸；\n2.NOx可降低至50mg/Nm³(@10%O₂)以内，NH3逃逸量控制在5mg/Nm³以内；\n3.吨熟料电耗≤1.2kWh/t.cl，反应器进出口温差≤8℃。","应用于水泥熟料线烧成系统。","李志强\n15375686688"]
[191,"哈工（芜湖）智能系统有限公司","芜湖市\n弋江区","机器人自动化焊接线体","该设备集合机器人技术、人工智能、机器视觉、传感器技术、自动化控制和软件工程，能兼容绝大多数车身产品件导入切换生产，节省场地、降低成本、减少人力成本，提高生产效率及良品率，满足企业对生产制造自动化程度提升的需求。","1.线体夹具通过通讯端口与自动化岛电气系统相连，具有车型识别功能，并可配合线体进行设计、仿真及调试；\n2.线体夹具采取高精度设计，夹具活动定位部件平均机构偏差量≤0.2mm，固定定位部件平均机构偏差量≤0.1mm；\n3.活动定位部件在夹具上反复动作定位偏差量＜0.2mm。","应用于制造业智能转型升级。","韦晓珍18355169069"]
[192,"埃夫特智能装备股份有限公司","芜湖市\n鸠江区","重型矿车新能源电池托盘焊接生产线","该设备实现电池托盘各工序间焊接，可适应不同工件产品焊缝轨迹，替代传统对单个不同型号工件的编程苦恼，缩短焊接加工时间，在工件位置偏差、混线等情况下都能使用，极大提高加工效率。","1.工艺参数控制实现精准焊接；\n2.多种高级功能保障焊接质量；\n3.采用算法优化机器人运动轨迹；\n4.使焊接节拍时间节省 20%。","应用于汽车零部件、家具、重工等行业焊接领域。","陶金鹏18154256727"]
[193,"安徽名正电子装备有限公司","芜湖市\n湾沚区","16B双面研磨/抛光机","该设备采用柔性避险性加压系统，避免加工冲击干扰，直动式上盘抗振调节结构有效减振，配备路径优化算法，优化研磨抛光运动轨迹，确保高均匀性和低TTV，实现超高精度晶圆加工与优异表面质量。","1.可使用5张夹具同时工作的抛光工艺加工砷化镓片；\n2.可加工2寸GaAs晶片190片以上，4寸晶片35片以上；\n3.加工样品TTV最大值≤5μm，每组晶片厚度差≤6μm；\n4.粗抛光掉量速率＞1μm/min，精抛掉量速率＞0.5μm/min。","应用于压电晶体、半导体衬底、精密光学等领域。","石会会13033678973"]
[194,"芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司","芜湖市\n鸠江区","自动编网机器人","该设备集自动化供料与裁剪、高精度导向与固定、大数据实时优化控制等功能于一体，能对多种物料自动化处理，实时监测生产参数，自动优化供料速度与弹簧压缩量，支持智能化流程管理，实现编网全自动化衔接。","1.人员需求大降，1人可管两台机；\n2.生产速度提升，达3.95米/分钟；\n3.实现一人一天编织2400余米，效率提高10倍，编织量大幅增；\n4.适配多规格线材编织任务。","应用于电缆、高分子化工材料等行业。","王声超18255382573"]
[195,"芜湖磁轮传动技术有限公司","芜湖市\n鸠江区","一种具有可拆卸散热结构的永磁调速器","该设备由导体转子、永磁转子和移动底座构成，永磁转子在导体转子内，两者无连接，靠空气隙分开并随各自旋转轴独立转动，移动底座调节永磁转子与导体转子的相对位置，改变两者间啮合面积，适用于离心式和轴流式风机等系统，实现调速节能。","1.无联轴器、对中要求1mm，单边气隙5mm；\n2.机/泵、电机的振动全面下降，下降幅度20-60%；\n3.软启动，电机空载启动，逐步带载；\n4.过载保护，不会出现抱轴、断轴等恶劣事故；\n5.节电率10-50%，调速范围0-98%。","应用于石化、电力、钢铁、煤炭、水泥、造纸等行业。","朱文刚13955314966"]
[196,"安徽智质工程技术有限公司","芜湖市\n弋江区","氨水在线检测系统","该系统可实现车辆自动识别与信息交互，在氨水卸载时自动完成取样、检测等工作，并生成检测报表及推送数据，还具备报表打印、查询及质量评估等功能，支持微信小程序远程监控。","1.采用光学检测方式并设计多重浓度检测算法，解决振动检测方式无法分辨氨水造假的问题；\n2.采用一体化、防爆化设计理念，检测装置防爆等级达到ExdⅡBT4，可直接安装在氨水存储环境中；\n3.检测精度达不大于0.3%，重复精度不大于0.2%。","应用于氨水在线检测的应用场景。","王坤\n15755337957"]
[197,"广德东威科技有限公司","广德市","PPS-B1250-26Cu纯铜阳极脉冲垂直连续电镀设备","该设备通过对微米级工艺孔添加辅助阳极，实现一次性连续镀铜，具备镀层细致、耐腐、纯度高、硬度强、导电率好、TP值高、镀层均匀度高等特性，同时降低电镀主材铜消耗8%，提升PCB电镀效率1.5倍。","1.提升工艺孔深镀能力减少误差；\n2.节约铜球耗用量达 13%；\n3.工作电流密度可达4.0-8.0ASD，电镀厚度(面铜)29μm，产线速度1.25m/min；\n4.拥有三项相关发明专利。","应用于PCB生产工序中的关键电镀工艺。","张祖庆\n19942162096"]
[198,"安徽省黄山台钻有限公司","宣城市\n旌德县","ZSK5G+智能汽车零部件生产线","该设备能实现高速高精度移位加工，一次装夹可自动化完成钻孔、扩孔、攻丝、倒角等多道复合工序，通过数控与工业互联网技术深度融合，内置5G+智能互联网板卡，实现产品定位、数据传输与在线故障检测，一人可同时操作多台机床。","1.最大钻孔直径：25mm；\n2.最大攻丝直径：m20/m16；\n3.主轴最大行程：120mm；\n4.工作台纵横向行程：520*180mm。","应用于汽车零部件制造和加工行业。","   傅立新13966230628"]
[199,"安徽新宁装备股份有限公司","宣城市\n宁国市","压铁循环式铸造生产线","该设备通过自动化设备实现压铁自动压紧循环利用，避免浇注和产品冷凝初始阶段抬箱，采用PLC控制实现生产工艺参数可编辑、一键式启动操作，同时实现技术数据、产品状态分析的录入与自动显示，确保安全生产与产品质量。","1.实现压铁自动压紧和拆除;\n2.高效循环工作，压铁数量少;\n3.整线定岗1-2人，造型能力100-140箱/小时。","应用于耐磨铸造行业。","卫宁娥18856303003"]
[200,"广德市久马机械有限公司","广德市","铝塑板生产线","该设备通过自动化程度高的设备优化生产流程、提高能源利用率，采用环保材料和工艺，在确保产品质量稳定的同时大幅提升生产速度，降低能耗。","1.生产节能降低了15%损耗,产能质量提高了50%。\n2.节能电量达到25%-30%，减少环境污染和安全隐患。 \n3.减少了20%故障率。\n4.针对成品板的长短剪切步骤降低50%损耗。\n5.自动化的码垛技术减少了人工操作，实现降本增效。","应用于建筑外墙装饰、防火隔离、广告招牌等。","庄鹏\n18015004677"]
[201,"安徽红旭智能装备有限公司","铜陵市\n铜官区","全自动双真空箱灌胶机","该设备由密封结构组成，在真空状态下对胶水进行配比、混合、点胶和灌封，用于提高产品的密封性和减少气泡等缺陷。设备定位准,精度高,运行误差小，采用多重过滤系统和配胶灌胶一体化设计，配备胶液位报警功能，可对多个产品同时进行灌胶作业。","1.最小注胶量0.1g，注胶速度0.1g/s-20g/s，注胶精度：±0.5%；\n2.配比精度±0.5%，极限真空0.1mbar；\n3.抽空效率≥200 m3/h，定位精度±0.01mm；\n4.气源为清洁干燥压缩空气6Bar，采用欧姆龙控制系统；\n5.计量系统可配备1-8出口高精度注胶头。","应用于电容器、新能源、电子电气、半导体等行业。","周红兵\n13167619314"]
[202,"铜陵力辰智能装备有限公司","铜陵市\n铜官区","光伏组件自动包装线","该设备具有对完成光伏行业组件的来料识别、承托替换、内外包水平、长短边二次打包及封装缠膜覆膜功能；具有自动数据采集和自学习功能，并具有人机对话、统计及自动报警功能。适用于光伏、机械、板材、食品、烟草、等诸多行业领域的全自动包装。","1.组件规格：1450x2465mm；\n2.承载量：3000Kg；\n3.包装速度：28垛/h；\n4.带子拉力3500N可调；\n5.打包位置精度：±5mm。","应用于太阳能光伏组件信息录入、包装、下线等。","花臣雩18905626272"]
[203,"安徽易康达光电科技有限公司","铜陵市\n经开区","甲状旁腺原位荧光检测系统","该系统通过检测组织的自体荧光，实现甲状旁腺识别，临床用于辅助医生判断甲状旁腺，具有声音提醒功能，通过不同方式的声音提醒检测结果，配备网络接口，支持数据采集及联网管理、检测数据自动保存、数据查询功能。","1.检测重复性（变异系数）： ≤ 5.0％\n2.检测准确度（相对偏差）： ≤ 5.0%\n3.单个组织单次测量时间：≤ 3s\n4.光源中心波长范围：  785±15nm","应用于医院、实验室、医学检测所等场所。","沈秀军15956972217"]
[204,"安徽汉威环境科技有限公司","铜陵市\n经开区","合流制溢流污染（CSO）控制型智能截流设备","该设备采用工厂化预制和智能控制远程监控，造价低且施工周期短，能自动清理淤泥免淤积。可以实现各种末端工况下的截流，阻止混流水乱流，从而达到避免原有水体被污染的目的。可通过视频监控平台与 SCADA 远程监控平台集中控制，实现智慧运行。","1.截流堰口尺寸：2.2m×1.8m；\n2.启闭时间：3min；\n3.最大泄漏量：0.3L/min；\n4.最大承压水深：6m。","应用于包括生活污水处理、工业污水处理等场景。","朱智\n18956252800"]
[205,"铜陵美天新能源科技有限公司","铜陵市\n义安区","5LS-100E生物质燃料热风炉（系统）","该设备利用生物质颗粒燃烧产生的高温烟气，通过换热器热交换，从而产生洁净的高温空气，用来烘干粮食、烤漆、铸造行业型砂或砂芯烘干及其他用途。该热风炉采用智能化控制系统，可实现自动控温、自动检测、自动送料、自动点火、自动调节火力大小的功能。","1.热效率≥87%；\n2.输出热风温度稳定性±10度；\n3.有效度≥8%。","应用于烘干粮食、铸造行业型砂和砂芯烘干等。","赵磊\n 18256270108"]
[206,"铜陵艾森模具科技有限公司","铜陵市\n经开区","多种基材融合一体挤出核心体（TSAX2022）","该设备挤出模头采用二次导流，由主流道、分流道、再回主成型流道，配合模具筛板，将两种料流在模头内充分二次塑化； 解决不同物料温差冷却要求高的难题；采用新技术真空定型模结构来加强真吸附能力，提高制品质量。","1.挤出速度≥3.5m/min；\n2.聚合高效挤出用电能耗下降20%；\n3.聚合高效挤出国标型材合格率≥98%；\n4.聚合挤出技术成品窗再制造成本下降15%以上。","应用于生产PVC平开和推拉系列节能门窗、护栏等。","郑红海13856238153"]
[207,"铜陵求精机械股份有限公司","铜陵市\n经开区","多功能摆渡加料小车QJXC-5000","该设备为非金属材料制品行业配套使用的新型智能化专用加料装备，与有压、无压烧结炉相匹配使用。该加料小车集行走、转向、提升、物料对中可调、推料、退料功能为一体，实现了一台多功能摆渡加料小车可配套多种不同规格尺寸的烧结炉共同使用的目标。","1.采用PLC控制技术，实现加料、出料之间联锁与自动控制；\n2.采用伺服电机驱动，精准定位，快速装料；\n3.提高生产效率30%以上；\n4.降低生产成本20%以上。","应用于配套碳化硅、氧化铝、氮化硼、氧化锆等加工。","万林应13955903836"]
[208,"安徽固孚智能装备有限公司","铜陵市\n铜官区","可在线监测金属化薄膜分切机","该设备采用自动化在线监测控制系统，将宽幅的薄膜卷材按照特定要求分切成窄幅卷材，可实现高精度的分切尺寸，保证分切后的薄膜宽度一致；以较高的速度进行分切作业；通过精确张力控制系统,确保薄膜在分切过程中保持张力。","1.最小分切宽度4.5mm，分切速度500m/min；\n2.张力控制系统最小分度值1N，调节范围0-30N；\n3.设备分切基膜范围600-2500mm；\n4.全闭环恒张力控制；\n5.远程控制监控模块化设计，可对接工业4.0。","应用于电容器、新能源、包装等行业。","朱明东\n13093333393"]
[209,"安徽易硕医学科技有限公司","池州市\n贵池区","灸疗仪YS-08D","该设备采用红外感应技术，控制艾灸治疗仪灸头距离皮肤的远近，实现灸疗仪恒温控制和超温报警等功能。使用文撑方筒、伸缩杆、支撑夹作为支撑调节机构，可设置温和灸和雀啄灸两种模式。通过三元催化作用直接在艾灸仪上实现艾烟净化与零排放。","1.电压：220V，50Hz；\n2.灸疗温度≤60℃，显示误差±3℃；\n3.定时时间(min)：10、20、30、40、50、60共6个定时点；\n4.工作噪音≤60dB(A)，额定功率≤1500VA；\n5.自带灸烟净化功能，无烟尘排放。","应用于治疗颈椎病、腰间盘突出、肩周炎、等疾病。","江萍\n18056688010"]
[210,"池州市天宇船舶制造有限公司","池州市\n贵池区","500FLC半潜船","该船只是一种全回转电力推进半潜船，适用于国内近海航区。它能够满足货物的转运、布放、回收和维护保养等需求。该船采用全回转舵桨合一的电力推进系统，由3台主发电机提供电力。创新点包括采用低压方案、全回转舵桨电力推进方案、变频电机驱动。","1.船舶总吨位1592吨，净吨位891吨；\n2.总长69.77m，型宽15.00m，型深4.00m；\n3.设计吃水2.90m，下潜深度9.00m；\n4.航速7节，可安全航行于4级海况，并在 5 级海况下保证生存能力；\n5.推进器位船尾两台 350kW全回转舵桨和一台艏侧推进器。","应用于国内近海航区半潜船。","叶胜利13955502539"]
[211,"安徽萍聚德医疗科技股份有限公司","安庆市\n桐城市","PJD-600L无菌水处理系统","该系统采用 PF+AC+RO 的制水工艺，集反渗透技术、去离子技术、臭氧灭菌或紫外线灭菌技术、EDI电除盐等技术于一体，将原水转化为无菌水。系统具备高质量、低故障率、智能化于一体，全自动运行，无需值守，物联网技术加持，远程控制维护。","1.全自动运行，精密过滤，远程监控，故障报警；\n2.臭氧定时灭菌，确保全程无菌；\n3.快速加热，便于内镜清洗；\n4.EDI电除盐系统，去除水中的阴阳离子；\n5.系统产水菌落<1CFU/mL，电导率≤1μS/cm。","应用于医院内镜消毒中心、产科中心、口腔中心等。","程银龙18655374535"]
[212,"岳西县经丰智能设备有限公司","安庆市\n岳西县","JFZNBZ-02 筒子纱全自动包装机","该设备可实现筒子纱的全自动智能化包装；通过设置预进袋排列机构、自动掉头机构等多种与数据信息的智能化系统配合的机构，实现了自动包装，降低了因简子纱的位置错误导致的产品撕裂、生产线卡料等问题发生，减少了人工参与，企业的生产效率提升近15%。","1.速度：每分钟包装纱线不低于24个；\n2.总功率7KW，每小时能耗约3-4度电，总用气量0.6m³/min；\n3.塑料膜厚度不低于0.5S，宽度据实测算，每卷膜重量≤25KG；\n4.可在适用范围内自动调节，KS-1-210型适用纱线大头210mm-140mm，KS-2-230型适用纱线大头230mm-210mm。","应用于纺织印染企业。","刘应根18075322323"]